사 양 요 구 서

부서명 : 영상의학과                                  담 당 과 장   : 박 종 호 (인)                                                      담 당 실 장  : 이 건 용 (인)

의 공 담 당   : 이 상 오 (인)

물품분류 번 호	품목번호	품명 (Descriptions)	단위	수량
		DR X-ray Detector(Flat panel Detector)	set	1

1. 일반적 요구사항

1. X-ray 발생장치는 현재 본원에서 사용 중인 발생장치(모델명 :

UD150L-30E)와 호환이 가능한 제품

2. 무상 써비스 기간이 5년 이상인 제품

3. 잔고장이 없고 견고한 제품

4. 220V,60Hz의 전원의 사용이 가능한 제품

5. 현재 본원에서 사용 중인 PACS와 연동이 가능한 제품

2. 사  양

1. Flat panel Detector

1. X-ray  변환(x-ray conversion) : a-Si인 제품

2. detector size : 17x17인치 이상의 제품

3. detector 구성판수 : 1인 제품

4. 픽셀사이즈 : 143×143micron 이상의 제품

5. 픽셀수 : 2688x2688 이상의 제품

6. bit processing : 14bit 이상의 제품

2. stand

1.상하이동거리 : 1000mm 이상 ~ 1200mm 이하의 제품

3. workstation

1. CPU : Pentium4 3.0Ghz 이상의 제품

2. 메모리 : 2GB 이상의 제품

3. OS : windows XP 이상의 제품

4. 하드디스크 : 200GB이상의 제품

5. 이미지저장수 : 3000이미지 이상의 제품

6. 모니터크기 : 20인치 이상의 제품

7. 이미지획득시간 : 5초 이내의 제품

8. dicom 3.0 가능한 제품

3. 구성품

1. Flat panel Detector -------------------------  1set

2. stand ------------------------------------  1set

3. Workstation -------------------------------  1set

4. 기타사항

1. 상기 모든 내용을 모두 충족시키는 제품을 납품하여야 하며 납품 후에라    도 상기 요구 사항에 맞지 않는 제품을 납품하였을 때에는 장비의 회수 및    결제 대금을 전액 변상하여야 하며 병원에 입은 손해에 대하여 보상하여야   한다.

2. 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자의 참석하에 실시 한 것만을 인정한   다.

3. 장비설치 및 납품시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 즉시 신장비로    교체하여 재 납품 하여야 한다.

4. 무상 및 유상 써비스 기간내에 원외반출 수리시에는 대체장비를 지원하여야   한다.

5. 장비납품 및 설치시 해당병원 장비별로 납품․설치하여야 하며, 정상운영 될 때    까지 초기교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반비용을    부담하여야 한다.

6. 장비의 사용자의 변경이 생겼을 경우 Operator 교육을 실시하며 그 제반비용은     무상으로 처리한다.

7. 무상 A/S기간 중 장비운영과 관련한 모든 프로그램의 Up-grade시 장비 제조사    로부터 무상 제공하여야 한다.

8. 제품의 포장은 검수시에 개봉한 것만을 인정한다.

9. 납품은 병원이 요구하는 시간과 장소에 납품한다.

10. 장비의 검수는 장비설치 및 셋팅 완료 후에 실시한다.

11. 장비의 무상보증 기간은 장비 설치 및 검수 후부터 시작한다.