370

475

2090

140

1060

1650

시 방 서
품목·규격	제품 사양 및 특징
일체형 이층침대 set 2090*1060*1650	* 머리판 : 두께 20mm 너비 1060mm, 높이 1650mm의 고무나무 원목으로 제작 * 기둥목 : 1650mm*60mm*60mm의 고무나무 원목 * 난간 있는 협 : 1970mm*370mm*25mm 사이즈 의 고무나무 원목으로 제작 * 난간 없는 협 : 1970mm*140mm*25mm 사이즈 의 고무나무 원목으로 제작 * 사다리 : 60mm*25mm 고무나무 원목으로 부착, 고정하여 사용 * 연결철물 : 산화 방지용 철물사용 * 설치방법 : (1층) 전, 후방 머리판 사이를 난간 없는 협 끝의 철물을 이용해 연결한 후 매트리스를 정 위치에 설치. (2층) 전, 후방 머리판 사이를 난간 있는 협 끝의 철물을 이용해 연결한 후 매트리스를 정 위치에 설치한다. 수직사다리를 구멍에 맞추어 세운 후 피스(연결 나사못)로 고정시킨다. * 기타 명시되지 않은 사항은 담당자와 상의하며, 가구 제작공법에 준하여 제작 하도록 한다.
단면매트리스 사양	* 규 격 : 970mm*2000mm*200mm * 스 프 링 : KSD3510 CWHD 2.4HD 2.4MM(±)0.04 * 링 구 : 940mm*1970mm * 원 단 : 쟈가드117번(폴리에스터, 폴리프로필 렌)코팅 * 패 딩 : 6온스 92〃 * 포장비닐 : 0.1mm*250mm*300mm/0.05mm*400mm*600mm * 압축견면 : 10mm*1070mm*2100mm * 코너보호대 : 30mm*140mm*500mm * 목재 받침대가 매트 하단에 정착되어 있어 한쪽 면만 사용 가능