홍성의료원 별관 동

사인몰 제작․설치 시방서

2013. 4.

충청남도홍성의료원

-目   次-

Ⅰ.	사 업 개 요
Ⅱ.	일 반 시 방 서
Ⅲ.	특 수 시 방 서

Ⅰ. 사업 개요

1. 사업명 : 홍성의료원 별관동 사인몰 제작․설치

2. 위  치 : 홍성군·읍 고암리 572-3번지 내

3. 목  적 : 별관 동 이전에 따른 각종 입간판 및 안내도 등 신청사 및 내․외 인지 사인몰을 제작․설치하여 효율적인 건물관리 및 민원 편의를 도모

4. 납품기간 : 계약일로부터 30일간

5. 인도조건 : 현장 설치 완료

6. 사업범위

○ 홍성의료원 별관 동

7. 설치작업 내역

○ 제작 및 설치에 대한 시방서 참고

8. 입찰자격

가. 건설산업기본법 규정에 의거 금속 구조물․창호공사업 및 옥외광고물 등 관리법 제11조 규정에 의한 옥외광고업으로 등록되고 공고일 현재 주된 영업소의 소재지를 충청남도 홍성군에 둔 업체

Ⅱ. 일반 시방서

1. 총  칙 : 본 시방서는 홍성의료원(이하 “갑”이라 한다.) 별관동 사인물  제작 ․설치에 따른 제반사항을 대하여 규정한다.

2. 적용범위

1) 본 시방서는 계약조건과 제작․설치 등에 관한 일반적인 사항을 규정하고 사인몰 제작에서 설치까지의 모든 작업을 포함하고, 하자보증을 적용한다.

2) 설치과정에서 발생하는 부대작업 일체를 시행한다.

3) 계약이행에 따른 모든 조건은 각종 관련 법규에 부합하여 제작․설치되어야 한다.

4) 제작․설치에 있어 발주처의 기준 요구사항(규격등)을 준수하고 내용이 상이하거나 누락 또는 명시되지 않은 사항이 있을 경우에는 감독관과 협의하여 처리하여야 한다.

3. 제작일반

가. 규격 및 재질 : 내역서 및 계약서에 따른다.

나. “을”은 다음 자료를 “갑”에게 제출, 승인을 득한 후 제작 및 설치에 착수하여야 한다.

(1) 설치장소 및 표기내용(규격, 재질, 표시방법 등 세부내역 표시)

(2) 제작에 필요한 부위별적용 색상견본, 표기기법

(아크릴가공, 컷팅시트, 지정색도장 및 컴퓨터실사 등)

(3) 설치될 공간의 현장을 실측하여 사용 용도의 적합성, 현장적용방법

(설치위치에 따른 형별의 조합 등)

(4) 기타 “갑”이 요구하는 자료

4. 시공일반

(가) 가공방법의 제한

(1) 곡면가공의 일관성을 유지하기 위하여 곡면처리 기본요소(부분품)의 제작방법(레이져컷팅, 와이어컷팅, 수작업가공 등)을 통일하여야한다.

(2) 도장공정은 완성품의 색상요소 차이를 유발시키지 않도록 통일된

공정을 유지하여야 한다.

(3) 구조적으로 안전하고 견고하게 제작되어 자연 외력에 의한 변형이 발생하지 않도록 하여야 한다.

(4) 제작시 “을”은 “갑”이 제시한 사항보다 우수하거나, 합리적이라고 판단되는 대안이 있을때는 “갑”과 협의 후 승인을 득하여 제작에 반영할 수 있다.

(5) 표시요소는 당해분야 감독관, 전문가(용역설계자) 의견 등을 들어 결정한다.

(6) 제작 전 철저한 현장조사를 통하여 적용 장소의 여건을 충분히 반영하여야 한다.

(나) 시공 방법의 제한

(1) 기설물의 파손, 변형, 오손 등이 발생하지 않도록 하여야 하며

불가피한 경우에는 그 범위를 최소화 하여야 한다.

(2) 시공 등 부주의로 “갑”의 시설물을 파손, 변형, 오손을 발생시켰을 때는 원상태로 복구하여야 한다.

(3) 기 시설물로 인한 적용상의 문제점이 발생할 때는 “갑”과 사전협의를 거쳐 시공하여야 한다.

(4) “을”은 현장여건상 부득이한 사정으로 “갑”이 제시한 이외의 방법을 사용하고자 할 때는 “갑”의 사전 승인을 받아야 한다.

5. 계약이행

가. “을”은 착공일로부터 30일 이내에 제작 · 납품 및 설치를 완료하여야 한다.

나. “갑”은 “을”의 제작 계획 전반에 대하여 업무 추진 상 필요한 경우,

일부 조정을 요구할 수 있다.

다. 기타제작·설치 관련 사항은 “갑”이 승인 또는 제시한 도면에 따른다.

6. 사양 변경

가. 제작 · 설치 사양의 변경은 “갑”과 사전 검토 협의 후 “갑”승인을 득해야 한다.

나. “을”은 발주처의 요구사항 및 시방서 내용의 오기로 인한 수정 및 누락, 결함 사항에 대해서는 사전 검토 후 즉시 통보하여 “갑”의 확인을 받은 후 제작하여야 한다.

다. “을”은 SIGN물이 제작, 설치될 현장을 확인하여 사용조건 및 용도에 적합한 규격, 사양, 표기방법 등을 충분히 재검토하여야 하며 이상시에는 “갑”의 승인을 득한 후 사양변경을 요구 할 수 있다.

7. 검 사

가. 자체검사

제작 중간과정 또는 완료 단계에 주요 부분품에 대해서는 “을”은 자체검사를 시행하여야 한다.

나. 제작완성 검사

“을”은 제작 완료된 제품에 대하여 다음 항목에 대한 검사를 실시하여야 한다.

· 외관 및 구조검사

· 외형 치수 검사

· 기타 제품의 품질확인에 필요한 검사

다. 입회검사

(1) 제작 중간 검사

사용재료, 제작공기 준수 여부 등 품질 및 공정관리 전반에 걸쳐 “갑”의 검사원 또는 “갑”이 위촉한 검정 요원에 의한 제작 중간 검사를 실시할 수 있으며 검사원이 검사에 필요한 자료 및 시제품의 제출 요청시에는 이에 응해야 한다.

(2) 제작 완성 및 반입 검사

“을”은 제품의 제작 완료 후 “갑”에게 입회를 요청하여 “갑”의 검사원 또는“갑”이 위촉한 검정요원에 의한 제작 완료검사를 실시하여 전량 합격하여야 한다.

(3) 입회 검사는 “갑”의 의견에 따라 생략 또는 “갑”이 위촉한 검정요원에 의한 검사로 대행할 수 있다.

8. 검 수

가. “갑”은 “을”이 제출한 공정계획과 관련하여 필요시 제품의 부분품(중간제품) 완성 시 마다 중간 검수를 할 수 있다.

나. “갑”은 납품기일 전이라도 사용 자재나 중간 완성품의 제출을 요구할 수 있다.

다. 검수요원은 “갑”또는 “갑”이 위촉하는 검수요원으로 할 수 있다.

9. 현장반입 및 설치

가. 모든 SIGN물의 제작품은 “을”의 자체검사 및 “갑”의 중간 · 입회 · 완성 검사 완료 후 현장에 반입하여야 하며 반입된 물품에 대하여  설치 및 검수완료시 까지 “을”의 책임 하에 관리하여야 한다.

나. 현장 반입된 물품이 “갑”의 검수 전 파손, 훼손, 오염, 손상 등이 발생되었을 때는 “을”의 책임 하에 신제품으로 교체 또는 완전한 형상으로 복원하여야 한다.

다. “을”은 현장에 반입된 제품의 파손 또는 분실 방지를 위한 관리책임을 진다.

라. “을”은 납품 완료 후 일정 기간 동안 설치나 배치, 기타 하자사항 보완에 협조하여야 한다.

10. 하자보증

가. 하자보증은 검수 완료 후 2년으로 하고 천재지변 및 사용자 부주의를 제외하고 즉시 책임 보수하여야 한다.

나. 이에 대한 소요비용은 계약자가 부담한다.

10. 기타 사항

가. SIGN물의 설치와 관련된 대관업무는 “을”의 부담으로 하며 이와 관련된 제반비용은 별도로 “갑”에게 요구할 수 없다.

나. 시방서 및 기타 제작에 필요한 자료나 의견이 다양할 경우에는 “갑”의 의견에 따른다.

다. “갑”은 필요시 제작 및 표기방법의 변경등 부분적인 내용을 수정, 보완할 수 있다.

라. 제품에 대한 추가 소요가 발생할 경우에 “을”은 계약 시와 동일한 가격 및 조건으로 제품을 공급하여야 한다.

마. 당초계획의 변경 등으로 발생하는 적용물량의 변경 시에는 시공량에 따라 가 · 감 정산한다.

바. 모든 제품 및 부분품은 수송 및 운반이 용이하도록 포장되어야 하며 운반 및 설치 중 발생하는 일체의 하자는 공급자가 모든 책임을 진다.

사. 본 시방서에 명시되지 않은 사항은 “갑”의 관련 규정에 따른다.

Ⅲ. 특수 시방서

1. 개요

· 공 사 명 : 홍성의료원 별관 동 옥내․외 사인물 제작 설치 공사

· 시공장소 : 홍성의료원 별관 동(지정장소)

· 종    류 : 붙임 “사인물 내역서(규격)” 참조

· 제작, 설치 기간 : 계약일로부터 30일 이내

2. 적용범위

· 본 시방서는 홍성의료원 별관 동 옥내․외 사인물 제작, 설치공사에 적용한다.

· 본 시방서에 기재되지 않은 사항은 신관 CI규격에 따른다.

· 본 공사의 시공자재 및 재료는 K.S 품을 사용하여야 한다.

· 본 공사는 제작설치 도면에 의거 제작, 시공하여야 하며 변경사항이 있을 시는 감독관과 협의 후 제작한다.

3. 자재 및 재료

가) 옥외 사인물 FRAME

· 스테인레스강판 (SUS304.27종. 1.2t이상)

· 스테인레스 사각파이프 (SUS304.27종 50*50*6t이상)

· 스테인레스 ㄱ형강 (SUS304.27종 30*30*3t이상)

나) 색상

· MAIN COLOR - 지정색

· SUB COLOR - 지정색

4. 인, 허가

· 설치에 따른 인, 허가를 위한 모든 업무는 제작업체에서 대행처리하고 대관업무에 관련된 비용은 단가에 포함.

5. 사고예방

· 시공업체는 제작, 운반, 시공, 운용에 있어서 재해예방에 최선을 다하고 제작 및 시공 업체의 과실로 인한 대인, 대물 피해는 전적으로  도급자 부담으로 원상복구하고 배상하여야 한다.

6. 법적귀책

· 사인물 인, 허가 및 과실로 발생하는 민, 형사상의 문제는 시공업체에서 전적으로 책임지며, 천재지면 및 홍성의료원의 과실 이외의 어떠한 사고가 발생할지라도 도급자는 홍성의료원에 책임을 전가 할 수 없다.

7. 기 타

· 본 시방서에 표기되지 않는 사항에 대해서는 건설교통부 제정 표준시방 또는 옥내․외사인물 제작 일반 상관례에 따르고 특이사항 발생시 감독관의 지시에 따른다.

8. 제작 및 설치 일반

가. 옥외 사인물

1) 자재사양

· 규격 : 마크 - 3,500mm☓3,500mm

글자 - 3,000mm☓3,000mm

· FRAME : 스테인레스(SUS304.27종) 1.2t이상

· 내부골조 : 스테인레스 사각파이프(SUS304.27종 50*50*6t)

스테인레스ㄱ형강(SUS304.27종 30*30*3t)

· 앙카볼트, 너트 : 스테인레스 M8(SUS304)이상

· 색상

- MAIN COLOR : 지정색

- SUB COLOR : 지정색

· 표면 : 지정색 칼라시트, 컴퓨터 실사출력

· 문자 : LED(백색 3구)

2) 제작사양

가) FRAME

- 스테인레스(SUS304.27종 1.2t) 헤어라인판을 V-CUT 절곡한 뒤 알곤 용접하여 연결부위가 표시나지 않게 제작한다.

- 내부골조는 스테인레스 사각파이프를 용접 가공하여 뒤틀림이나 형태의 변형이 없도록 조립한다.

- FRAME 외부에 노출되는 부품은 스테인레스 제품을 사용한다.

나) 색상

- 표면은 지정색 하, 상 도후 열처리 도장한다.

- 표면에 지정색을 도장하기전 하도(워시 프라이머)를 3회 이상 도장후 상도를 도장한다.

- 지정색 도장 시 표면에 이물질이 유입되어서는 안 된다.

다) 표면

- 지정색상의 스카치켈 컷팅 시트를 도면에 제시된 규격에 맞추어 로고 및 전용서체를 컴퓨터 확대하여 컷팅한다.

- 컴퓨터 확대시 홍성의료원 로고의 글자크기, 간격 등을 변경하여서는 안된다.

- 점착 작업 시 공기나 물을 완전히 제거토록 스퀴즈로 충분히 밀어준다.

이때 표면에 손상이 가지 않도록 작업에 유의한다.

라)문자

- 문자는 1.2T SS/T 오사이 채널을 재작하되 채널이 견고하게 고정 될      수 있도록 바탕과 입체면을 45 ֠ 각도로 받쳐주도록 제작하고 표면은      광학산PC(3mm)를 CNC조각후 표면에 3M 타공필름을 부착하여 주·야      간 변색이 가능하도록 가공하고 LED(백색 3구) 19,000개를 각각 조도      를 맞춰 배열하고 부착부분이 이탈되지 않도록 실리콘 처리하 여 고      정시킨다.

마) 현장설치

- 설치와 관련된 사용부품은 스테인레스 제품을 사용한다.

- 수직, 수평을 맞추어 특히 안전에 유의한다.

바) 기 타

- 심볼은 스테인레스(SUS304.27종) 1.2t 및 V-CUT절곡 후 알곤용접 가공 후 시트에 지정색을 쏠벤트 실사 출력하여 VU필름으로 코팅처리하여 부착시킨다.

- 심볼, 잔넬, 신주문자 시공시 풍압 등에 견딜 수 있도록 스쿠루우볼트를 사용하여 견고하게 고정하도록 하며 누수가 되지 않도록 볼트면에 실리콘으로 마감한다.

- 전용서체 컴퓨터 확대시 글자크기, 간격 등을 임의로 변경 사용하여서는 안 된다.