납 품 규 격 서

품 명	세 부 규 격	수량
DBMS	ORACLE DATABASE 11G STANDARD EDITION 사용 가능 User수 제공 HA 구성 지원 EMR 데이터베이스 Setting 지원 Certified Partner's Primium Support 72Hour Add-ON 1YEAR 테크니컬서프트 제공	1

품 명	세 부 규 격	수량
EMR용 서버	CPU : Intel Xeon 1.86GHz(6Core) * 4EA (Active) Intel Xeon 1.86GHz(6Core) * 2EA (Standby) Cache : L3(18MB이상) RAM Memory : 16GB HDD : 300GB 10K * 2EA Hotswap Power O/S : Linux(4Socket 이상용) Rack Type : 4U Rack 장착형 서버 Tape Drive Bay 지원 서버 전면에 장애부품 확인 가능한 LED 제공 각종 Controller 포함	2

품 명	세 부 규 격	수량
HA	리눅스 서버 이중화 클러스터 Steel Eye Protection Suite for Linux with ARKs RedHat, SuSE, Asianux, WhiteBox Enterprise Linux 지원가능 원격지 콘솔을 통해서 원격관리가 가능 하드웨어, 네트워크, 스토리지 구성 환경에서 자유롭게 구성이 가능 32 Bit 또는 64 Bit 운영 환경 지원 가능 서비스 그룹별 Detection 및 Failover기능 제공 OS Disk 장애 시에도 서비스 Failover 기능 제공 HeartBeat Network 장애시 서비스(Public) network 으로 자동 절체가능 단일 Network(TCP/IP)으로 Heart Beat line 구성 가능 Linux 벤더 제공 Volume Manager 지원 (LVM support)	4
WEB 서버	CPU : Intel Xeon 2.0GHz(6Core) * 2EA Cache : L3(15MB이상) RAM Memory : 4GB HDD : 300GB 10K * 2EA Hotswap Power O/S : Linux(2Socket 이상용) Rack Type : 1U Rack 장착형 서버 전면에 장애부품 확인 가능한 LED 제공 각종 Controller 포함	1
저장장치 RAID	VNX5300 DPE; 15 X 3.5 DRIVES EMC RACK 8 X 600GB 2ND OPTIONAL SPS FOR VNX51/53 Unisphere Block & VNX OE VNX5100 600GB 15K SAS DISK DRIVE * 1EA (HotSpare용)	1
Workgroup Switch	10/100/1000BaseT 48 Port SFP COMBO PORT 4 Port	6
방화벽	10/100/1000Base-T(ASIC-accelerated) 8 Port 10/100/1000Base-T(non-accelerated) 2 Port single-width AMC slot 1EA FIREWALL THROUGHPUT 8 Gbps 이상 CONCURRENT SESSIONS 600,000개 이상 NEW SESSIONS / SEC 20,000개 이상 VDOMs 10개 이상	1

품 명	세 부 규 격	수량
VTL 백업	일반사항 - 인터페이스 : 8GB FC * 2 /1Gbe * 2(iSCSI) 기본 제공 - Windows 및 Unix 기반 파일백업 agent 무제한 사이트 라이선스 제공 - 백업클라이언트(백업대상서버)기반 중복제거 기능 제공 VTL - 물리용량기준 24TB 제공 - Deduplication SW 포함 백업소프트웨어 - HP Data Protector 백업서버 - Intel Xeon E5-2407 2.2GHz 1P4C - OS : REDHAT LINUX - RAM Memory 4GB - HDD 300GB * 2EA - 전원이중화 - Rack 1U Type SAN - 8/20 SAN Switch (8 Port Enabled)	1식
업무용 PC	CPU :인텔 코어i5 이상 메모리 : 4GB HDD : 500G 운영체제 : 윈도우즈7 홈 프리미엄	20
컴퓨터 모니터	화면크기 : 21.5인치 해상도 : 1920 x 1080dpi 명암비 : 1000:1 화면비율 : 16:9 응답속도 : 5ms	46
고속스캐너	형식 : 데스크톱 속도 : 75ppm (A3, 양면, 세로, 200dpi, Color) 자동급지용량 : 500매 스캔모드 : B/W, 256Gray, 25Bit Color 인터페이스 : USB 2.0, SCSI-3	3

특 수 조 건

1. 정  의

본 특수조건은 홍성의료원 「전산장비」구축과 관련한 납품장비 및 S/W 일체를 구매함에 있어서 홍성의료원(이하 “갑”이라 한다)과 납품업체(이하 “을”이라 한다)간에 체결하는 일반사항에 명시되지 않은 구매조건 및 계약이행, 물품납품 및 설치, 시스템 검사 및 시운전, 교육 및 기술지원, 유지보수 등 이행해야 할 세부사항을 규정함에 있다.

2. 구매조건

가. “을”은 「전산장비구축」과 관련하여 물품 납품 및 설치를 하자 없이 수행하여 “갑”의 목적달성에 지장을 초래하지 않아야 한다.

나. “을”은 “갑”이 요구한 물품 전체를 신제품으로 납품 및 설치하여야 한다.

다. “을”은 공급물품의 제조사(외산의 경우 국내지사)가 아닐 경우 해당 제조사로부터 『제품공급 및 기술지원 확약서(Certification)』를 발급 받아 계약시 원본을 “갑”에게 제출하여야 한다.

라. “을”은 무상 유지보수기간 동안 “갑”에게 납품한 물품이 원활하게 운영될 수 있도록 다음 조건들을 제공하여야 한다.

(1) “을”은 상시 비상연락체계를 유지하여 장애발생에 대비하여야 한다.

(2) “을”은 천재지변 등 불가항력적인 원인에 대하여는 물질적 책임을 지지  않는다.

(3) “을”은 각종 위험으로부터 자기책임으로 생명과 신체를 보호하여야 하며, 이의 불이행으로 재해가 발생되는 경우 “갑”에게 민․형사상 책임을 물을 수 없다.

(4) 모든 물품은 자원의 가용성을 극대화하고 시스템 부하에 따라 작업을 최적으로 배치하여야 한다.

마. “갑”이 구매하고자 하는 모든 H/W 및 S/W는 별첨 납품규격서에 준하는 완제품을 공급하여야 하며, 반드시 제조사의 정품을 사용하여야 한다. 또한 설치되는 모든 물품은 해당 기종의 제조사가 공급하는 동일 제품이어야 한다.

바. 납품하는 소프트웨어는 반드시 정품이어야 하고, 제품 라이센스(저작권)를 제공하여야 하며, 원소유자의 저작권을 침해하지 않는 제품이어야 한다.

3. 물품납품 및 설치

가. “을”은 H/W 및 S/W 일체를 일괄공급 방식으로 납품 설치하여야 한다.

나. 시방서에 대한 이견이 있을 때는 “갑”의 해석에 따르고 시방서에 명시되지 않은 사항은 “갑”의 구매규정과 일반관례에 따른다.

다. 본 시방서는 최소한의 사항만을 규정하였으므로 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항이 있더라도 “을”은 운영상 문제가 발생되지 않도록 사전조치를 하여야 한다.

라. “을”은 계약 후 납품하고자 하는 시스템에 대한 제조사의 모델명 및 규격을 제출하고 아래 사항을 충족시켜야 한다.

(1) 납품되는 자재는 반드시 제작사의 순 정품을 사용하여야 한다.

(2) “갑”은 검사 이후에라도 규격 미달 제품은 교체를 요구할 수 있고 “을”은 이에 응해야 한다.

(3) 규격서와 동등 또는 그 이상의 성능과 기능을 제공하여야 한다.

마. “을”은 DB 서버 및 WEB 서버의 기존 응용프로그램 등의 활용에 있어 이상이 없어야 하며, 독립 구축 및 환경변화에 따른 기존장비들의 재설정 및 셋업 작업은 “을”의 책임으로 한다.

바. “을”은 납품/설치되는 전산장비에 대한 HA 및 백업 정책을 최적화하여야 한다.

사. “을”은 현재 운영되는 DB 서버의 마이그레이션, 기구축된 암호화 솔루션과 완벽한 호환제공 및 기존 장비와 신규 도입되는 장비간의 인터페이스를 완벽하게 구현 설치하여야 한다.

4. 시스템 검사 및 시운전

가. “을”은 검사 전 시스템 관련 기본 교육 및 운용에 필요한 기술 자료를 “갑”의 시스템 관리자에게 충분히 제공하여야 한다.

나. 검사에 필요한 장비는“을”의 검사기간 동안 무상으로 제공해야한다.

다. “을”은 납품시 납품된 물품의 장비 내역서를 “갑”에게 제출하여야 한다.

라. “을”은 “갑”이 지정한 장소에 계약 목적물을 설치 및 구축하고 서면으로 납품완료 및 검사를 요청하여야 한다.

마. 시스템 시운전 기간 동안 “갑”이 시스템의 수정 및 보완사항을 제시하고“을”은 즉시 이를 수정 및 보완 조치하여야 한다.

바. 최종 검사결과 시스템 운영이 불가하다고 판단되거나 장비의 하자발생으로 계약조건을 이행하지 못하는 것으로 판단될 시 “갑”의 요구에 의해 “을”은 납품‧설치한 모든 장비를 철거 및 회수해야 하며 그 비용은 “을”의 부담으로 한다.

5. 교육 및 기술지원

가. “을”은 시스템의 효율적인 운영과 장애 발생 시 응급조치를 할 수 있도록 “갑”에게 교육 및 기술지원을 최대한 하여야 한다.

나. “을”은 관련 장비 및 시스템 S/W 설치와 관련하여 “갑”과 사전 협의 후 교육지원계획서를 “갑”에게 제출하여야 한다.

다. “을”은 납품되는 시스템에 대한 신기술 및 업그레이드 정보를 지속적으로 제공하여야 하며 “갑”이 요구하는 기술 이전에 적극 협조하여야 한다.

6. 유지보수

가. 공급되는 H/W 및 S/W에 대한 무상 유지보수 기간은 검수일로부터 2년으로 한다.

나. “을”은 무상유지보수기간 동안 월 1회 이상 정기예방 방문점검을 실시하고 점검결과 보고서를 제출하여야 하며, 시스템 보안상 문제점이 발견될 시 즉각 그 대책을 수립하여 해결하여야 한다.

다. “을”은 무상유지보수 기간 중 비상연락체계를 유지하여 시스템의 장애 통보를 받으면 24시간 이내에 착수하여 7시간 이내에 정상가동 될 수 있도록 지원하여야 한다.

라. 장애로 인하여 부품을 교체할 경우 순정품으로 교체하여야 하며, 유지보수의 모든 활동세부내역은 “갑”의 유지보수 담당자에게 사전 통보, “갑”의 감독하에 이루어져야 하며, 장애처리에 대한 결과보고서를 제출하여야 한다.

마. 무상유지 보수기간 중 시스템의 장애로 48시간 이상 온라인 서비스가 불가할 경우에는 동급이상의 대체 기종 또는 부품을 설치하여 온라인 서비스에 지장이 없도록 조치하여야 한다.

바. “을”이 제공하는 모든 S/W는 시스템에 지장을 주지 않는 최신 버전으로 제공하고 검사 후 1년 이내에 상위 버전(Version)이 발표될 경우 “갑”의 요청시 무상으로 업그레이드하여야 한다.

사. 무상 보증기간 중 시스템 운영에 상당한 지장을 초래하는 동일한 시스템 장애가 월3회 이상 발생하여 근본적인 조치가 불가능하다고 판단될 경우“갑”이 시스템 교체를 요구하면 이에 응하여야 한다. (월3회란 발생 기준 30일내 3회 이상을 의미함.)

7. 제출서류

“을”은 제출일정에 따라 다음의 산출물을 문서화하여 제출해야 하며 사업 수행 중 필요하다고 판단되는 산출물은 추가 또는 보완 제출해야 한다.

가. 계약시 제출 서류

(1) 인감증명서 및 사용인감계 각1부.

(2) 국세 및 지방세 완납증명서 1부.

(3) 법인등기부등본 1부.(법인에 한함)

(4) 계약내역서 1부.

(5) 계약이행보증증권 1부.(계약금액의 10%)

(6) 인지세에서 정한 정부수입인지

(7) 제조사에서 발급한 『제품공급 및 기술지원확약서(Certification)』원본제출

(8) 납품제품의 물품 상세명세서 (Information List) 및 사양서 각 1부

(9) 작업공정표 : 납품 및 설치일정표, 작업 인원별 보안서약서, 작업인원명단

나. 납품완료시 제출서류

(1) 납품 장비 라이센스 원본

(2) 계약물품 구성품별 명세서 (낙찰가 기준)

(3) 유지보수인원 및 명단

(4) 교육지원계획서

(5) 설치 완료 보고서

8. 기타사항

가. 본 특수조건에 명시된 모든 사항은 최소한의 사양만을 규정하였으므로 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 “을”은 관리상 문제가 발생하지 않도록 조치하여야 한다.

나. 본 특수조건에 대하여 “갑”과 “을”의 해석 차이가 있을 때에는 “갑”의 해석에 따른다.

다. 본 특수조건에 대하여 “갑”과 “을”의 소송관할법원은 “갑”의 주소지를 관할하는 법원으로 한다.