질 의  및  답 변 서

우리병원 재활전문센터 신축사업 건축설계경기와 관련한 서면질의에 대하여 답변서를 다음과 같이 게시하오니 동내용을 준수하시기 바랍니다.

항 목	질 의 내 용	회 신 내 용
(주)○○종합건축사사무소 대표자 ○○○
사. 세부시설기준	관리운영에서 도서관 지침면적이 44㎡로서 소규모임 도서관운영기준이 어떻게 되는지?	직원을 위한 소규모 도서배치 및 회의실로 구성함
사. 세부시설기준	-지하층 기계실 규모 산정시 냉,난방을 포함해야 되는지?	중앙 냉·난방과 개별 냉·난방 시스템을 병행운영을 계획권고
	-지하저수조 및 정화조 설치여 부?(별관동은 설치되지 않았 음)	지하저수조는 15ton이상 설치를 요하며 정화조설치는 하수종말처리장으로 처리되어 필요없음
사. 세부시설기준	병동 환자 배식은 어떻게 처리되는지?	본관동 주방에서 배식카가 지하주차장을 통해 재활전문센터 지하층으로 연결되는 동선을 계획하며 환자용 및 일반elve를 이용한 배식이 가능함
(주)○○종합건축사사무소 대표자 ○○○
마. 도판 (1)A1(가로 841mm ✕ 세로 594mm)의 도판 1매 단위로 하여 장변이 수직면이 되도록 작성한다.	도판은 장변이 수직면이 되도록, 즉 세로방향으로 작성하도록 되어있는데, 조감도나 투시도는 일반적으로 가로방향으로 작성하는바 조감도나 투시도는 가로방향으로 작성가능한지?	도판은 지침서를 따라주시며 도판내 공간은 자유롭게 활용 가능함.
바. 설계도면 (1)설계도면의 크기는 A3(453✕289mm) 로 작성하여, 좌철 무선무철로 본드제 본하여 제출한다.	A3크기는 (420✕297mm)이므로 오타가 아닌지?	A3크기 420✕297mm 로 수정함
사. 설계설명서 (1) 설계설명서의 크기는 A4(210✕297mm) 로 테두리 없이 횡으로 작성하여, 좌철 무선무철로 본드 제본하여 제출한다.	(210✕297)로 표현되어 서식9번 과 불일치하므로 장변이 서식과 같이 가로방향(297✕210)으로 좌철하는지?	서식9를 참조하여 A4(297✕210mm) 작성하여 좌철함

항 목	질 의 내 용	회 신 내 용
바. 설계도면 (5) (설계도면)총 30쪽 이내로 작성한다.	타 현상설계대비 건물규모나 사업비에 비해 페이지수가 많은 것으로 판단되는바 최대 페이지수를 줄여줄 수 있는지? (ex, 총 20쪽 이내)	총 페이지 수는 30쪽 이내에서 작성함 - 30쪽을 넘지 않는 범위내에서 작성하시면 됨
사. 설계설명서 (5) (설계설명서)총 50쪽 이내로 작성한다.	타 현상설계대비 건물규모나 사업비에 비해 페이지수가 많은 것으로 판단되는 바 최대 페이지수를 줄여줄 수 있는지? (ex, 총 30쪽 이내)	총 페이지 수는 50쪽 이내에서 작성함 - 50쪽을 넘지 않는 범위내에서 작성하시면 됨
아. 모형 (2) 재료는 종이(아트지), 스티로폼(우드락 , 폼보드)등 백색의 경량재로 하고, 유리 창 표현은 OHP필름 또는 아크릴 사용 가능함	위 내용으로 볼 때 건물모형은 백색으로 사료되나, 바닥부분은 재료나 채색 또는 흑백에서 명도조절 등이 가능한지? (ex, 조경, 도로부분등)	건물은 백색으로 하며 그 외의 부분은 자유롭게 색채가 가능함.
바. 경제적이며 효율적이고 유지관리성을 고려한 설비계획 (5) 신·재생에너지설비의 설치계획 타당성 검토 및 채택	신·재생에너지설비의 설치 위치는 사업부지경계 밖의 병원내 부지 또는 별관 지붕등을 활용해도 되는지?	병원내 각 시설의 기능에 저해받지 않은선에서 자유롭게 배치 가능함. ※별관동 상부는 태양광이 설치되어 있음
	신·재생에너지설비의 종류 선정에 있어 발주처에서 생각하는 특별한 제외 대상은 없는지? (ex, 태양광, 태양열, 지열 등)	예산관계상 초기투자비가 상대적으로 작은 설비설치를 추진하고자 함.

2014.   03.   17.

홍성의료원