시    방    서

(정 보 통 신)

용역명 : 충청남도 서남부권 해바라기센터 증축공사

2023. 12.

목  차

Ⅰ.  일 반 시 방 서

1. 일 반 사 항

1.1. 목 적

1.2. 적용범위

1.3. 공사의 시행

1.4. 사용자재 및 기기

1.5. 설계변경

1.6. 기기 및 자재의 시험

2. 구 내 통 신 일 반 공 통 사 항

2.1. 옥내 통신공사 한계

2.2. 배선공사

2.3. 전화 단자함

2.4. 전화 아웃트렛트

2.5. 검사확인

3. 구 내 통 신 공 사

3.1. 일반사항

3.2. 구내통신 설비공사

4. 관 로 공 사

5. 접 지 공 사

Ⅱ.  특 기 시 방 서

1. 네 트 워 크

1. 일 반 사 항

1.1. 목 적

본 시방서는 건축물 통신공사의 건축 정보통신 설비 전반에 관한 기술기준으로서 공사를 진행함에 있어서 이에 대한 일반적인 기술기준을 규정하여 보다 더 안전하고 적정한 공사가 이루어지도록 함을 목적으로 한다.

1.2. 적용범위

1) 본 시방은 설계도서 및 특기시방에 명시된 내용을 제외하고는 모두 본 시방서에 의한다.

2) 본 시방에 수록된 사항은 각계 공사에 있어서 해당되는 사항만 구분 적용한다. (단,

지급자재에 대해서는 적용하지 않는다)

3) 본 공사는 다음에 열거한 법령에 위배됨이 없이 시공하여야 한다.

* 전기설비 기술 기준

* 산업 자원부 추천 내선규정

* 전기용품 안전관리법

* 소방시설 설치 유지에 관한 기술 기준

* 정보 통신법 동 시행령 및 시행규칙

* 정보통신공사업법 동 시행령 및 시행규칙

* 전파법동 시행령 및 시행규칙

* 정보통신부 관계규정

* 건축법

* 환경보존법 동 시행령 및 시행규칙

* 한국공업규격

* 공업표준화법

* 기타 관계법령

4) 본 공사 진행중 관계법령이 개정되는 경우 개정되는 법령에 따라 설계 변경하여 시공

하여야 한다. 본 공사에 대한 설계도서가 위에 열거한 관계법령과 상이한 부분이 있을

경우에는 관계법령에 따라 시공하여야 하며, 공사기간중 관계 법령이 개정되는 경우

개정된 법령에 따라 설계변경하여야 한다.

1.3. 공사의 시행

1) 수급자는 모든 공사의 착공전 공정표 및 시공계획서를 제출하여야 하며 매일 공사내용과

예정공정, 출력인원등을 보고하고 당 공사 현장감독원의 지시를 받아야 한다.

2) 수급자는 공사시행전 전력계통 및 관계설비의 계통을 숙지하고 본 공사와 관계되는 법규

와 규정에 따라서 제반설비가 그 기능을 완전히 발휘할 수 있도록 성실히 시공한다.

3) 수급자는 공사중 감독원이 공사의 부실 또는 부정이라 인정할시 감독원의 지시에 따라

즉시 재시공 또는 보수하여야 한다.

4) 수급자는 설계도서 및 시방서에 명시되지 않은 사항일지라도 시공상, 구조상 및 외관상

당연히 필요한 사항 또는 법령에 규제되는 사항은 감독원의 지시에 따라 보완 시공하여

야 하며 도면과 시방서의 내용이 상치되거나 명기가 없을때, 의문이 생겼을때 또는,

해석상의 의견차이가 있을 때는 감독원의 해석에 따른다.

5) 제작 또는 시공상 필요한 도면은 공사 전에 시공도 및 제작도를 작성하여 감독원의 승인

을 받고 시공 또는 제작하여야 한다.

6) 본 공사 수행을 위하여 건축 및 기계설비 공사 등 타 관련 공사의 협의를 요할 경우는

사전에 감독원과 협의하여 공사진행에 차질이 없도록 하여야 한다.

7) 본 공사를 위한 현장 사무소 및 창고 등 필요한 가설물을 설치할 경우 설치장소, 방법

등 제반사항은 감독원의 지시에 따른다.

8) 화기를 사용하는 장소, 인화성 재료의 저장소등은 될 수 있는 한 건축물 또는 관계법규

에 따라 방화구조 또는 불연재를 사용하고 소화기를 비치한다.

9) 도면에 표기된 것은 본 공사에 대한 일반적인 범위정도를 표현한 것이므로 수급자는

시공 전에 건축(구조포함), 기계설비 및 기타 관계도면 등이 기타시설물에 대한 간섭을

최대한 줄이면서 그 성능을 발휘할 수 있도록 시공 설치하여야 한다.

10) 건축, 토목구조물, 기계설비, 기타 관련공사의 변경으로 부득이 할 때는 설계를 변경

한다.

11) 전화요금등 기타 공공요금은 별도 계약에 의해 결정된다.

12) 수급자는 준공시 천연색의 공사 시공사진, 제 시험 성적서, 제 측정표( 절연저항, 접지

저항) 사용 전 검사필증 준공도 및 유지 보수에 관한 지도 안내서를 제출하여야 한다.

13) 준공도면

가) 준공도의 원도는 양질의 트레이싱 페이퍼에 원도 둘레에는 훼손을 방지할 수 있도록

하고 기재하는 문자, 축척 및 범례 등은 설계도서에 준한다.

나) 준공도에는 모든 설계변경사항을 명확하고 알기쉽게 기재하여야 한다.

다) 제작 승인도는 준공도를 대체 할 수 있다.

라) 준공도는 원도 1부 및 청사진 3부를 제출하여야 한다. (단, 제작승인도는 제외함.)

1.4. 사용자재 및 기기

1) 본 공사에 사용하는 모든 자재는 K S 표시품을 사용하여야 하며 부득이한 경우, 감독의

승인을 받아 변경하되 KS 표시품과 형식 승인품 및 그 이상인 제품을 우선 사용하여야

하며 KS 표시품이 없을 때는 KS 규격에 준한 시중 최고품을 사용하여 한다.

2) 본 공사에 사용하고자 하는 모든 자재는 견본품을 제출하여 감독원의 승인을 득한 후

사용하여야 하며 견본품은 공사완료시까지 현장에 비치하여야 한다. 다만, 감독원이

견본의 제출이 곤란하다고 인정하는 품목에 대하여는 제작자의

3) 통신 설비 공사는 통신관계 법규에 따라 시공신고를 필하여야 하며, 공사완료 후 통신

공사의 준공 검사필증을 받아야 한다.

1.5. 설계변경

1) 관계법규의 개정으로 인한 공사내용 변경에 따른 설계변경

2) 전력, 통신, 소방관서등 관련공사의 계획변경에 따른 설계변경

3) 발주처 요구에 의한 설계변경

4) 공종별, 계통별, 표기오류, 누락으로 당연히 정정되어야 할 내용

1.6. 기기 및 자재의 시험

본 시방의 적용을 받는 자재의 일반적인 사항은 다음과 같다. ( 단, K S 표시품은 다음

사항의 시험을 면제한다. )

1) 본 시방서에 명시된 시험품목중 공인기관 시험품목은 시험성적서와 같이 현장에 반입

하고 제작자 자체 시험품목은 현장 반입후 감독원이 임의 채취하여 시험하고 시험

성적서를 제출하여야 한다.

2) 본 시방 또는 특기 시방에 시험명시가 없는 품목이라 할지라도 외관상 자재가 조잡하여

품질의 적정여부를 판별키 어려울 시는 현장 감독원은 기기자재의 시험을 명할 수

있다.

3) 제작자 자체시험으로 명기된 품목에 대하여 자체시험 시설이 미흡 또는 미비하다고

인정될 시는 감독원은 공인기관에 시험을 명할 수 있다.

4) 시험 성적표에는 소요지구를 명시하여야 한다.

5) 본 시험에 소요되는 제비용은 수급자 부담으로 한다.

2. 구 내 통 신 일 반 공 통 사 항

2.1. 옥내 통신공사 한계

1) 단지 경계에서부터 해당공사전반

2.2. 배선공사

1) 옥내 전화배선은 정보통신부장관의 형식승인품으로 UTP CAT-5E 0.5/4C를 절연전선을 사용한다.

2) 옥내 단자함 사이의 배선은 UTP CAT-5E 0.5/25P 이상의 케이블 (KSC-3603에 의한 KS 표시품)을 사용한다.

3) 배선은 전선관 및 박스내부를 청소한 후 입선하여야 한다.

4) 옥내통신선은 옥내 강전류 전선과 다음과 같이 이격 설치하여야 한다.

(단, 옥내 강전류 전선이 케이블일 시는 접촉되지 않도록 할 것)

○ 강전류 전선이 300V 미만일 경우에는 6cm이상

(단, 벽내 또는 용이하게 보이지 아니하는 장소에서는 12cm 이상)

○ 강전류 전선이 300V 이상일 경우에는 15cm이상

(단, 벽내 또는 용이하게 보이지 아니하는 장소에서는 30cm 이상)

5) 옥내관로의 1구간의 굴곡은 5개호 이하로 하고 굴곡각도는 270° 이내로 한다.

6) 전화선 및 약전배선은 배관 또는 박스에서 접속이 없도록 하여야 한다.

2.3. 전화 단자함

1) 전화단자함에 대한 규격은 전기통신기본법 제 30조 2항에 의거 형식승인을 받은 제품을 사용하여야 한다.

2) 전화단자함의 규격은 상세도에 준하되 KT.에서 일부 규격 변경을 요구 시는 조정

할 수 있다.

3) 전화단자함에는 접지단자를 설치하여야 한다.

2.4. 전화 아웃트렛트

1) 전화 아웃트렛트는 전기통신기본법 제30조 2항에 의거 형식 승인을  받은 제품을 사용하여야 한다.

2.5. 검사확인

1) 전화단자함 및 전화 아웃트렛트, 가입자보호기 단자판은 형식승인 표시가  되어 있어야 한다.

2) 가입자 보호기는 전압제한소자와 전류제한소자가 내장된 구조로 외부케이스가 투명한

제품이여야 한다.

3. 구 내 통 신 공 사

3.1. 일반사항

1) 적용 또는 준용되는 법규및 제규정은 다음과 같다.

(1) 정보통신법, 동시행령, 동시행규칙.

(2) 정보통신설비의 기술기준에 관한 규칙.

(3) 정보통신공사업법, 동시행령, 동시행규칙. 동법 및 제 규정은 적용 범위 내에서 본

시방서의 일부를 구성하고 시방서를 우선 하여야 하며 최근에 공포된 것이라야 한다.

2) 도급자는 본 공사 시행에 따라 제반 착공신고와 공사 전 자재검사, 준공 검사등에 관계

기관의 입회 검사와 행정 절차에 소요되는 경비를 부담하여야 한다.

3) 공사에 사용되는 각종 자재는 정보통신부 및 한국통신의 승인 품목이어야 하며 관계

기관에 의한 자재검사에 합격된 품목이어야 한다.

4) 법령에 의한 관계기관의 제반 수속은 시공자가 필하여야 한다.

5) 기타 전화공사에 대하여 본 시방서에 누락되어 있는 사항들은 감독관의 지시를 받도록

한다.

3.2. 구내통신 설비공사

1) 단 자 함

(1) 금회 이설한다.

2) 배 관

(1) MAIN RACK에서 층별 IDF RACK까지 배관을 사용한다.

(2) IDF RACK에서 단말용 전화수구사이는 16 mm 이상의 PVC 전선관을 사용한다.

(3) 각종 배관은 시공시 접합개소의 소켓접속 방법 1방향으로 동일 시행하여 케이블 및

배선인출에 유리하게 하여야 하며 급한 만곡이 되어서는 안된다.

3) 배 선

(1) 인입용 배선은 0.5 mm 이상의 차폐 케이블을 사용한다.

(2) 주 단자함에서 중간 실내 단자함 사이의 차폐 케이블은 설계도면에 준하여 사용한다.

4) 옥 외 설 비

(1) 인입용 배관은 일반시방서의 배관공사를 참조한다.

5) 관 로

(1) 관로시설 및 이에 무관된 시설의 공사를 시공할 때는 사전에 통신공사에 현장 확인을

받도록 한다.

6) 기 타

(1) 강전선류와의 이격거리는 다음과 같이 한다.

· 저압 ( 600 V 이하의 교류전압 ) 의 경우 30 cm 이상으로 한다.

· 고압 ( 600 V 이상의 교류전압 ) 의 경우 60 cm 이상으로 한다.

(2) 지하관의 매설시 차도는 120 cm 이상 보통 개소 60 cm 이상 매설하여야 한다.

(3) 각 배선은 단자함 내부에 선반장을 취부하여 선로 확인이 용이하게 선반장을 정리

하여야 한다.

(4) 시공후 제반 선로특성은 기준치 이내로 유지되어야 한다.

(5) 기타 모든공사는 도면에 표시된 위치대로 시공하여야 한다.

4. 관 로 공 사

1. 일반 시방서에 명기되지 않은 관로 공사 시방을 기제한다.

1) 관로포설공사 : 관류를 포설할 때는 관구내의 불순물을 깨끗이 제거하고 접속개소를

사용하여 완고하게 시공한다.

2) 배 관

(1) 배관은 기초를 완료한 후 정확한 위치에 배관하여 포설후에 관이 이동되지 않도록

시공 하여야 한다.

(2) 배관하기 전에 관 내부를 깨끗이 청소한 후 배관한다.

(3) 관이 연결부분은 리케이시가 없도록 한다.

(4) 전선관을 절단해서 사용할 경우에는 전선을 넣을 때 손상이 없도록 자른 부분을 말끔

히 손질하여야 한다.

5. 접 지 공 사

1. 접지저항

1) 전기통신공사의 접지 저항치는 다음에 의한다.

기 기 명 칭	접 지 저 항 치	비 고
주단자함 단자함 (100회선 초과) " (100회선 이하) 보안기용접기 확성기용증폭기	10 Ω 이하 " 100Ω 이하 " "	제 1 종 접지 " 제 3 종 접지 " "

2. 접지공사의 시공

1) 접지공사의 종류에 따라 규격 및 재질은 별도 도면을 참고한다.

2) 접지선이 외상을 받을 우려가 있는 경우에는 금속관 또는 합성수지관 등에 넣어서 보호

하여야 한다.

3) 접지선과 접지극과의 접속은 리베트 또는 납땜으로 견고하게 고정하여 부식하지 않도록

한다.

4) 피뢰침용 접지극 및 접지선에서 2m 이상 이격하여 설치하여야 한다.