s
서남부권 해바라기센터 (네트워크)

정보통신시방서

2023. 12

제 1장 통신설비 공사

통 신 시 방 서	서남부권 해바라기센터	네트워크장비

1. 통합배선반(MDF)

1.1 시스템 사양 및 규격

1.1.1 네트워크 스위치

구분	세부규격
기기특성	- 다양한 효율성을 제공하여 네트워크 전반의 성능 향상 및 가용성을 보장하는 네트워크 스위치로의 기능을 발휘할 수 있어야 한다.
기기사양	- Flash Memory : 128 MB - SDRAM : 512 MB - Service Interface : 24Port RJ45 10/100/1000Mb - Uplink Interface : 4Port 1G SFP (Uplink Ports) - 처리용량(Switching capacity) : 108Gbps - 처리속도(throughput) : 71.4Mpps - VLAN : 4K - SECURITY TACACS+ / RADIUS, SSH Server / SSL / HTTPs, SCP Port Security, NAC & 802.1x (w/Guest VLAN), MAB, Private VLAN Edge DHCP Snooping, IPSG / DAI / PACLs - L2 기능 STP / RSTP / MSTP (802.1d/s/w) VTPv2-3, UDLD, LACP, LLDP/LLDP-MED, Strom Control Flex Link

* 상기 동등 이상품 이어야 한다.

1.1.2 110 OPTICAL MODULE (SFP)

구분	세부규격
기기특성	- 다양한 효율성을 제공하여 네트워크 전반의 성능 향상 및 가용성을 보장하는 네트워크스위치 광 모듈로의 기능을 발휘할 수 있어야 한다.
기기사양	- 1000Base-SX SFP Gigabit Ethernet Transceiver

* 상기 동등 이상품 이어야 한다.

1.1.3 RACK

구분	세부규격
기기특성	- MDF/IDF에 설치되는 Cabinet Type Rack으로 각종 통합배선설비 및 네트 워크 장비가 실장되어 외부의 충격이나 오염, 먼지, 이물질 등에서 설비를 보호 할 수 있는 기능을 수행한다.
기기사양	- 크 기 : H(1,000mm) x W(600mm) x D(650mm), 18U - 규 격 : EIA-310D/IEC-60297/DIN 41494 준수 제품 RACK CABINET의 상단판(TOP PANEL) 후면에는 공기배출구 (AIRVENT)가 있으며 두께 1.2㎜를 도장 처리제품. 전면도어는 강화유리로 구성 제품의 내부에 장착된 장비의 상태를 확인 가능 하여야한다. 전면부에는 잠금장치(KEY)가 있어 외부인으로부터 도난이나 훼손 을 방지할 수 있어야 한다.

* 상기 동등 이상품 이어야 한다

1.1.4 FDF

구분	세부규격
기기특성	- 19inch 랙에 장착 가능토록 설계 - 설치가 간편하고 고정 운용 시에 적합 - 각종 아답타 취부가 가능함
기기사양	- 제품형태 : FDF 24CORE, SC TYPE 1U

* 상기 동등 이상품 이어야 한다

1.1.5 110 BLOCK (W/O LEG)

구분	세부규격
기기특성	- 본 기기는 Voice용 케이블 수용 및 분배를 위한 통합배선설비 기기로 MDF 접속단자 및 각 층 IDF 19“ Rack에 구성되는 PUNCH DOWN 접속방식 의 배선 반 기능을 수용하며, MDF에서 오는 간선케이블과 단말수구로 포설되는 지선케이블을 IN, OUT 단자로 분리하여 접속하는 단자블럭으로 Voice in측 케이블과 Out측 케이블의 연동을 통한 아나로그 전화 서비스, 팩스 등의 음성 서비스를 목적으로 한다.
기기사양	- 크 기 : H(49mm) x D(21mm) x W(205mm) - 운영환경 : -10°C to +60 °C (+14 °F to +140 °F) - 일반특성 : 외관 110 Type, 색상 White, 25P

* 상기 동등 이상품 이어야 한다.

1.1.6 PATCH PANEL

구분	세부규격
기기특성	- OUTLET까지 연결되는 UTP Cable을 PATCH PANEL 뒷면 IDC단자에 연결하여 OUT을 형성하고 네트워크 장비(S/W) 측과 단말 연결 코드로 PATCH 시켜 IN/OUT을 관리 하는 기능을 수행하며, 수평 UTP Cable을 24Port 단위로 수용하고 주로 Data용 서비스를 제공 할 수 있어야 한다.
기기사양	- 크 기 : H(44mm) x W(483mm) x D(33mm) - 제품형태 : 1U, 24Port, Rack 마운트 Type - 주요특징 : EIA/TIA 568B 및 Category 6 표준을 만족하여야 한다. AWG22 ~ 24의 UTP 케이블의 연결을 만족하여야 한다. 원활한 관리을 위하여 개별 모듈러 잭의 사용 용도와 넘버링을 표기 할 수 있는 구조이어야 한다. 표준 방식의 시공을 위한 후면 곡률 트레이을 보유하여야 한다. 모듈 장애시 개별 모듈을 교체 할 수 있어야 하며 모듈의 장기 사용을 위한 최소 200회이상의 재 작업성을 제공하여야 한다. 산업 표준의 19인치 1U Rack Mount. CAT.6 & EIA568A/B 표준 준수. 우수한 성능의 V형 IDC 8핀 커넥터. 미려하고 견고한 CRS 스틸 강판.

* 상기 동등 이상품 이어야 한다

1.1.7 BLANK PANEL

구분	세부규격
기기특성	- 19“ Rack의 옵션기기로 블랭크 패널 기기이며 랙 내부의 장비와 장비 사이의 공간이 보이지 않도록 깔끔하게 처리하는 기능이다.
기기사양	- 크 기 : 1U - 일반특성 : 19" Rack Mount Type, 색상 Black

* 상기 동등 이상품 이어야 한다.

1.1.8 ENTRY PANEL

구분	세부규격
기기특성	- 본 기기는 네트워크 장비 또는 PATCH PANEL 설비의 상하단에 설치되며 PATCH PANEL과 연결되는 PATCH CORD 설비에 대한 경로 제공 및 Cable Management을 위한 기능을 수행한다.
기기사양	- 크 기 : 482 (W)x44 (H)x28 (D)mm - 제품형태 : 1U, 4HOLE

* 상기 동등 이상품 이어야 한다

1.1.9 광점퍼케이블

구분	세부규격
기기특성	- 네트워크장비(N/W)와 FDF 사이 및 각 평면 광 모듈과 단말기와의 연결에서 사용하며, FDF함체에서 수용하는 광케이블을 통하여 MDF내 백본 네트워크 장비와 IDF 워크그룹 장비를 연동하는 패치코드 기능을 수행한다.
기기사양	- 제품형태 : Multi-Mode, Duplex SC to LC, 3M

* 상기 동등 이상품 이어야 한다

1.2 장비 세부내역

품 명		규 격	단위	계	기타
IDF	네트워크스위치	24Port	EA	2
	광모듈	SFP+	EA	2
	랙	H.1000	EA	1
	광분배함	24Port	EA	1
	사선단자대	25P	EA	1
	패치판넬	24Port	EA	3
	블랭크판넬	1U	EA	3
	엔트리판넬	4Hole	EA	6
	광점퍼코드	SC-LC	EA	4

* 상기 동등 이상품 이어야 한다.

제 2장 일반시방서

1. 목 적

본 시방서는 서남부권 해바라기센터 통합배선반 전반에 관한 일반적인 공통사항으로서 시공 상 지켜야 할 기술적인 사항을 규정함을 목적으로 한다.

2. 공사범위

2-1. 본 시방서에 규정된 품목의 납품 및 설치

2-2. 지정된 장소까지의 운반, 보관관리

2-3. 제작 설치 및 시운전

2-4. 운전 및 유지 보수를 위한 기술지도 및 교육

2-5. 설치내용물의 인수/인계 및 인수 완료까지의 보관관리

2-6. 납품도서 제출

2-7. 기타 필요사항

3. 납품 및 설치기한 : 공사 준공일 (단, 발주처의 공사일정에 따라 조정 가능)

4. 설치의 시행

4-1. 계약자는 구매설치 시행 전 전력계통 및 관계설비의 계통을 숙지하고 납품설치와 관계되는 제반법

령과 전기 공급 규정 및 한국전력공사의 재규정에 따라서 제반 설비가 그 기능을 완전히 발휘할

수 있도록 성실히 시공한다.

4-2. 계약자는 납품설치 중 감독원이 부실 또는 부정이라 인정할 시 감독원의 지시에 따라 즉시 공정에

차질이 없도록 재시공, 개수 또는 보수하여야 한다.

4-3. 계약자는 설계도면 및 시방서에 명시되지 않은 사항일지라도 시공상, 구조상, 외관상 당연히 필요한

사항 또는 법령에 규제되지 않은 사항은 감독원의 지시에 따라 보완 시공하여야 하며, 도면과 시방

서의 내용이 상치되거나 명기가 없을 때, 의문이 생겼을 때 또는 해석상의 의견차이가 있을 때는

감독원의 해석을 따른다.

4-4. 현장대리인은 일정 자격을 소지하고 본 납품설치수행에 필요한 제반 지식 및 경험이 풍부한 자를

선임한다.

4-5. 제작 또는 시공 상 필요한 도면은 설치 전에 제작사양서 및 제작도를 작성하여 감독원의 승인을

받고 시공 또는 제작하여야 한다.

4-6. 특기가 있거나 감독원이 필요하다고 인정하는 경우 및 시공 후 매몰되거나 은폐되어 검사가 불가능

하거나 곤란한 부분은 감독원의 사전 검사를 받아야 한다.

4-7. 현장의 안전관리는 관계법규에 의하여 아래 사항을 포함한다.

1) 화재, 도난, 소음방지, 위험물 및 그 위치표시, 기타 사고방지와 시공상 안전관리 철저.

2) 시공자재 및 시공설비의 정리와 관리, 현장 내외의 청소 및 주변 도로의 정비.

3) 현장 안전관리는 본 사항 외에 당 본부 안전관리 규정을 준수하여야 하며 불이익을 도급자가

감수한다.

4) 기타 감독원의 지시사항

4-8. 본 납품설치 수행을 위하여 건축 및 기계설비 공사 등 타 관련공사의 협의를 요할 경우는 사전에

감독원과 협의하여 공사 진행에 차질이 없도록 하여야 한다.

4-9. 본 납품설치를 위한 현장사무소 및 창고 등 필요한 가설물을 설치할 경우 설치장소 방법 등 제반

사항을 감독원의 지시에 따른다.

4-10. 도면에 표기된 것은 본 납품설치에 대한 일반적인 범위정도를 표현한 것이므로 수급자는 시공

전에 건축(구조포함), 기계설비 및 기타 관계 도면 등을 검토하여 천정 취부 기구, 각종 OUTLET 및

각종 전기 기기 등이 기타 시설물에 대한 간섭을 줄이며 그 성능을 최대로 발휘하도록 한다.

4-11. 본 납품설치를 시공하는 계약자는 관계법에 의하여 등록된 적합한 업체에서 제작 설치하여야 한다.

4-12. 건축, 토목구조물, 기계설비, 기타 관련공사의 변경으로 변경이 부득이할 때는 감독원과 사전에

협의하여 승인을 득한 후 설계 변경한다.

5. 사용자재 및 기기

5-1. 본 납품설치에 사용하는 모든 자재는 도면 및 시방서에 명기된 것을 사용하여야 하고 부득이한

경우 감독원의 승인을 받아 변경하되 K․S 표시품과 형식승인 및 그 이상인 제품을 우선 사용하여야

하며, K․S 표시품이 없을 때는 K․S규격에 준한 최고품을 사용하여야 한다.

5-2. 승인된 자재라 할지라도 변질, 손상 또는 외관 및 기능 상의 하자가 있어 감독관이 불량품으로 판정

할 때는 이를 사용할 수 없으며 즉시 현장 밖으로 반출시켜야 한다.

5-3. 현장에 반입된 자재는 즉시 제작사의 시험 성적표 등 제반자료를 첨부하여 자재검수 요청서를 첨부

하여 검수를 마쳐야 한다.

5-4. 모든 기기는 별도 표기한 사양을 충족하는 동등이상의 기기이어야 한다.

6. 관계관서의 수속

6-1. 계약자는 착공과 동시에 공사에 필요한 관계관서의 허가신고 및 검사 등을 계약자가 계약자 비용으

로 발주처를 대행하여야 하며 각 시험 및 검사를 합격하여 납품설치 준공과 동시에 즉시 사용할 수

있도록 한다.

6-2. 공정상 기 수행된 업무에 대해서는 완전히 그 사실을 인정하고 그 업무를 계속 수행하여야 한다.

7. 시설물 훼손

납품설치 중 시설물을 파괴 또는 손상시켰을 경우에는 손괴물에 대하여 칼라 사진으로 기록을 남기고

즉시 감독원의 지시에 따라 복구, 재시공 또는 변상하여야 하며 이에 소요되는 비용은 계약자가 부담

으로 처리하여 복구시설물의 시험을 필한다.

8. 설계변경

8-1. 관계법규의 변경으로 인한 공사내용 변경에 따라 설계변경.

8-2. 전력, 통신, 소방관서 등 관련공사의 계획변경에 따라 설계변경.

8-3. 공종별, 계통별로 표기오류, 누락으로 당연히 정정되어야 할 내용.

8-4. 유지 관리상 필요하여 당사가 요청한 변경.

8-5. 건축, 토목, 구조물, 기계설비, 기타 관련공사의 영향으로 인한 변경.

8-6. 상기 사항 등으로 인한 설계변경이 불가피 할 경우 당사 감독원과 협의하여 증감 처리토록 한다.

8-7. 단, 현장사정으로 기기 및 재료의 설치위치, 설치공법의 사소한 변경 등은 감독원의 지시에 따르며

납품설치비의 금액 증감은 아니한다.

9. 안전관리 및 재해방지

9-1. 계약자는 공사 중 발생된 안전 및 재해사고에 대하여 모든 책임을 지며, 발주처에 손해를 입혔을

경우에는 감독원이 지정하는 기일 내에 이의 없이 변상하여야 한다.

9-2. 현장대리인은 안전관리자와 협의하여 현장 규정을 작성하고 감독원의 승인을 득한 후 시행한다.

10. 기기 및 자재의 시험

10-1. 계약자는 도급설비의 품질확보를 위하여 장비제작 납품 시 자체 시험성적서를 작성해야하며 감독

관의 요구 시 이를 제출하여야 한다.

10-2. 계약자는 규격에 미달하는 성능의 장비를 현장에 반입할 수 없으며 납품된 장비라 할지라도 감독

원의 임의 추출하여 시험한 장비가 규격 미달 시에는 현장에서 반출 시키도록 한다.

11. 기술지도

계약자는 본 시설물의 시설운영 요원과 당시 관리요원에 대하여 준공 전․후 운영 및 유지 관리에 충분한

기술습득을 할 수 있도록 필요한 기술 지도를 실시하며 이에 대한 일정은 상호 협의 후 확정짓는다.

12. 하자보수

12-1. 본 납품의 하자보증기간은 납품검수일로부터 1년으로 하고, 하자보증기간 중 시스템 및 장비의 결

함 또는 H/W 품질의 저하 등이 발생되면 즉시 무상으로 교체 또는 수리 보완하여야 한다.

1) 원자재 불량 및 구성품 결함

2) 제작 가공불량 및 기술미흡으로 인한 결함

3) 정확도, 내구성 등 성능의 불일치 또는 미달

4) 시공부실로 인한 결함

12-2. 계약자는 하자 보증기간 중에는 어떠한 성질의 고장을 불문하고 지체 없이 설비가 정상 운영되도

록 지원할 수 있도록 하고, 이 때 소요되는 예비용 장비 및 기타 부속품 등을 확보해 두어야 한다.

12-3. 하자보증기간 중 본 장비의 소프트웨어는 최신 버전으로 무상 업그레이드하여야 한다.

12-4. 계약자는 장비의 수명기간 동안 운영에 피해가 없도록 예비품의 원활한 공급을 보장해야 한다.

12-5. 하자보증기간 중 장애 발생 시 장애 접수 후 2시간 내에 도착하여, 4시간 이내에 장애복구를 완료

하고 정상 가동되도록 하여야 하며, 신속한 비상연락 체계가 이루어 질 수 있도록 조치하여야 한다.

12-6. “12-5”항과 관련하여 피해가 발생할 경우 계약자는 변상조치 하여야 하며, 동 기간 중 시스템의 결함을 수리하기

위한 부품교환, 수리, 제조, 시험 등에 소요되는 제반 경비는 계약자의 부담으로 한다.

12-7. 계약자는 하자보증기간 내 납품 시스템의 보안상 문제점이 발견 될 시 즉각 그 대책을 수립하여 해결하여야

한다.

12-8. 모든 장애 발생시 계약자는 우선적인 대처 의무와, 장애원인 규명 책임은 계약자에게 있으며 장애원인이 모호

할 경우 계약자가 책임을 진다.

13. 보안관리

13-1. 계약상대자는 현장설치 착수 전 반드시 보안교육을 실시하여 보안관계 법규에 저촉되는 일이

없도록 통신보안 및 각종 보안유지에 성실과 신의의 의무를 다하여야 한다.

13-2. 계약상대자는 본 사업과 관련하여 취득한 정보에 대해서는 시공 전․후를 막론하고 타인에게 제공

또는 누설할 수 없으며, 제공 및 누설에 따른 민/형사상의 모든 책임은 전적으로 계약상대자가

진다

14. 관련 법규

본 납품에 적용되는 주요 법ㆍ령ㆍ규칙 및 기타 기준 등은 다음과 같으며 이들 법, 령, 규칙, 및 그 밖의

기준 등은 착수일 현재 유효한 것으로 본 시방서 내용을 우선한다.

14-1. 정보통신공사업법, 동법 시행령 및 시행규칙

14-2. 전기통신기본법, 동법 시행령, 시행규칙

14-3. 소프트웨어산업진흥법, 동법 시행령 및 시행규칙

14-4. 전기통신설비의 기술에 관한 규칙

14-5. 접지설비, 구내통신설비, 선로설비 및 통신공동구 등에 대한 기술기준

14-6. 한국 산업 규격 (KS)

14-7. 기타 관련 법규 및 기술기준

15. 제출서류

15-1 계약자는 계약 후 7일 이내에 착공관련 서류 2부를 제출하여 감독관의 승인을 득하여야 하며, 미비

된 서류가 있을 시 관련된 일체의 책임은 계약자에게 있다.

1) 착수계 2부

2) 예정 공정표 2부

3) 물량 내역서 2부

4) 기타 감독관이 요청하는 서류 일체

15-2 시스템의 운용시험 및 검사가 완료된 후, 계약상대자 부담으로 필요한 부수만큼 작성 제출하여

감독관의 승인을 득하여야 하며, 유지관리를 위하여 아래의 완료도서를 제출하여야 한다.

1) 완료계 2부

2) 납품설치 사진대장 2부

3) 설치 도면 (설계도면 변경 시 제출) 2부

4) 물품 세부명세서 2부

5) 납품물품 단가명세서(낙찰가 기준) 2부

6) 시스템 구성도 2부

7) 납품장비 운용 매뉴얼 2부

8) 기타 감독관이 요청하는 서류 일체

16. 계약자 자격

16-1. 정보통신공사업법 제 14조에 의한 정보통신공사업 면허 소지업체

16-2. 소프트웨어산업진흥법 제 24조에 의한 소프트웨어 사업자로서 컴퓨터관련(SI 포함)서비스사업 분야

로 신고를 필한 업체