규    격    서

[ 피 복 류 ]

2020년

1. 충청남도 홍성의료원

2. 충청남도 서산의료원

1. 충청남도 홍성의료원

피복류 제작시 유의사항

1. 각 제품의 모양, 재질 등은  현품을 확인 후 현재 사용 중인 제품과 동일하거나 그 이상의 품질로 제작하여야 한다.

2. 각 물품의 재질은 상품으로 하고, 물품 각각의 규격서를 참조하여 선정한다.

3. 의료원의 사정에 따라 연간 예정수량은 증․감이 있을 수 있으며, 이에 대한 이의는 제기할 수 없다.

4. 계약상대자는 본원 납품지시서에 의하여 납품하여야 하며, 분할 납품도 가능하다

5. 상품의 판단은 검수자가 색깔, 직조, 잡티, 면사의 강도 등을 종합적으로 검토한 후 결정한다.

6. 요구된 물품은 방축하여 납품하여야 하고, 세탁 후 축소율(縮小率)이 3%이상일 경우 반품한다.

7. 피복류의 박음질은 말아 박음질 한다.

8. 단추는 합성수지 제품 백색으로 한다.(압축 탈수시 깨지지 않는 강력 단추 사용)

9. 각종 피복에 들어갈 글자는 검수자의 지시에 따른다.

10.본 검수는 시방서와 일치 여부를 검사하고, 그 외의 것은 통상 관례에 의한다.

11.기타 문의 사항은 검수자의 지시에 따른다.

규  격  서

품 명

환  의 (上 , 下)

비 고

규 격

1)제품의 모양은 현장 확인한다.

2)환의 제작에 사용하는 원단은 상품으로 하며, 재질은 면100%, 16수(60*60)로 한다. 옷감의 나염은 우리의료원에서 지정한 색과 무늬(로고)를 이용하여 환의를 제작한다.

4)나염은 세탁시 탈색되지 않아야 한다.

5)크기                                           (단위:cm)

구분 (목부분안쪽단)	상의 길이	상의 품	소매길이	바지길이	바지부리
XXXL(밤색)	75	67	56	104	27
XXL(노란색)	73	63	55	102	26
XL(하늘색)	72	60	54	100	25
L(초록색)	71	58	53	96	24
M(색없음)	68	56	52	92	23
S(분홍색)	66	54	50	86	22

6)앞섶과 목부분은 안쪽 단이 6cm이어야 한다.

7)바지끈은 고무밴드로 처리 하여야 한다.

8)환의「특대, 대, 중, 소」표시는 상의 안쪽 목 뒷부분에, 하의 바지끈(고무밴드) 밑부분 바깥단에 표시하여 식별가능토록 하여야한다

9)2회 세탁한 후 축률이 3% 이상 일때는 반품한다.

10)세탁 후 얼룩이 지거나 결함이 없어야 한다.

11)솔기는 깔끔하게 접어 박는다.(미운바리)

기 타

규격은 본원의 사정에 의하여 일부 변경 될 수 있다.

품 명

수  술  복

비고

규 격

1)수술복 제작에 사용하는 원단은 상품으로 하며, 재질은 면100%, 14수를 사용한다.

2)색상:소라색/녹색

3)크기                                                               (단위:cm )

상의	품명	대	비고	품명	대
	기장	78cm	주름간격: 4cm	안단	3cm
	앞품	66cm		뒷주름	6cm
	뒤품	72cm		가슴높이	22.5
	어깨선	76cm		팔부리	25cm
	앞네크	29cm		옆터짐	11cm
	뒤네크	24cm		주머니	15.5cm*14.5cm
하의	기장	110cm		밑위(앞)	40cm
	허리통	63cm		바지부리	28cm
	랜단(상)	5cm		바지단	3cm
	밑위(뒤)	46cm		뒷주머니	15cm*17cm

4) 제품은 상품으로 하고, 실은 재봉사 순면(100%) 마라톤 사 40수를 사용한다.

5) 바지끈은 한쪽여분이 25cm이고 끈 너비는 1.5cm로 뒤 중심부를 고정하여 끈이       빠지지 않도록 단단히 고정한다.

6) 상의는 앞주머니 상단양면에 하의는 왼쪽 앞부분에 <홍성의료원>을 실크 인쇄한다.

7) 상품의 판단은 검수자가 색깔, 직조, 잡티, 면사의 강도 등을 종합적으로 검토 후      결정한다.

8) 본 검사는 시방서와 일치여부를 검사하고 그 이외의 것은 통상관례에 의한다.

9) 제품은 나염해서 방축가공하여 납품하며 세탁후 축률3% 이상일 때는 반품한다.

10) 계약체결일로부터 10일 이내에 제작할 원단(불변 염색한 원단)을  제출하여 합격한    원단으로 제작하여야한다.

11) 제품의 품질, 규격, 색상 등의 차이로 반품된 후 재 납품으로 인한 납기지연은     공급자의 책임이다.

기 타

규격은 본원의 사정에 의하여 일부 변경 될 수 있다

-여수술복(라운드/V넥)

-남자수술복 상의

-남자 수술복하의 허리는 끈으로(대) 여자 수술복 하의는 허리 고무밴드

품 명

시 트

비 고

규 격

1)제품의 모양은 현장 확인한다.

2)시트 제작에 사용하는 원단은 상품으로 하며, 재질은 면100%(14수)로 한다.(A콘사 사용)

3)물품에 대한 판단은 검수자가 색상, 직조상태, 잡티, 재봉상태, 면사의 강도 등을 종합적으로 검토한 후 결정한다.

4)시트로서 구비조건이 갖추어져야 하며, 육안검사 시 이상이 없어야 한다.

5)시트의 길이 방향으로 2번 병원로고를 인쇄한다.

6)크기

			170㎝
		병 병 원 원 로 로 고 고 인 인 쇄 쇄
270㎝

7)시트는 홋겹으로 제작한다.

8)시트의 접은 면은 풀리지 않도록 말아 박음질을 한다.

9)계약체결일로부터 10일 이내에 견본을 제작한 후 원단 및 규격 검수에 합격한 시트를 납품하여야 한다.

기 타

규격은 본원의 사정에 의하여 일부 변경 될 수 있다.

품 명

베 게

비 고

규 격

1)제품의 모양은 현장 확인한다.

2)베게 제작에 사용하는 원단은 상품으로 하며, 재질은 고급레자를 사용한다. 레자 옆부분에 지퍼를 단다.

3)크기 : 60*40*20(구름솜)  30*20*10(엠보싱스폰지)

			60㎝
		大(베게)
40㎝

			30㎝
		小(베게)
20㎝

4.실은 재봉사 나일론 마라톤 사 60수3합을 사용한다.

5.제품의 판단은 검수자가 색깔, 질감, 강도 등을 종합적으로 검토    후 결정한다.

6.본 검사는 시방서와 일치여부를 검사하고 그 이외의 것은 통상관례에    의한다.

7.계약 체결일로부터 10일 이내에 제작할 원단 및 베개 속 재질을    제출하여 합격한 원단으로 제작하여 납품하여야 한다.

8.규격은 본원사정에 의해 일부 변경될 수 있다.

기 타

규격은 본원의 사정에 의하여 일부 변경 될 수 있다.

품 명

베 게 커 버

비 고

규 격

1)제품의 모양은 현장 확인한다.

2)베게커버 제작에 사용하는 원단은 상품으로 하며, 재질은 면100% 면16수로 한다. 실은 재봉사 순면(100%) 마라톤사  40수를 사용한다.

3)물품에 대한 판단은 검수자가 색상, 직조상태, 잡티, 재봉상태, 면사의 강도 등을 종합적으로 검토한 후 결정한다.

4)베게커버로서 구비조건이 갖추어져야 하며, 육안검사 시 이상이 없어야 한다.

5)베게커버 앞면에는 병원로고를 실크 인쇄한다.

6)크기

			80㎝
		병원로고 인쇄 (앞면)
50㎝

			80㎝
		(뒷면)
50㎝

7)베게커버의 트임부분은 한쪽을 접어 넣어서 빠지지 않도록 제작한다.

8)계약체결일로부터 10일 이내에 견본을 제작한 후 원단 및 규격 검수에 합격한 베게커버를 납품하여야 한다.

9)제품은 방축가공하여 납품하며 세탁 후 길이, 폭등의 축률이     3%이상일 때는 반품한다.

10)본 검사는 시방서와 일치여부를 검사하고 그 이외의 것은     통상관례에 의한다.

기 타

규격은 본원의 사정에 의하여 일부 변경 될 수 있다.

품 명

담    요

비 고

규 격

1)제품의 모양은 현장 확인한다.

2)이불 제작에 사용하는 원단은 상품으로 하며, 재질은 폴리에스텔로 한다.

3)물품에 대한 판단은 검수자가 색상, 직조상태, 잡티, 재봉상태, 재질 등을 종합적으로 검토한 후 결정한다.

4)이불로서 구비조건이 갖추어져야 하며, 육안검사 시 이상이 없어야 한다.

5)이불의 나염은 병원에서 지정하는 색으로 한다.

6)크기

			230㎝
180㎝

7)상단에서 40cm내려서 홍성의료원 을 인쇄한다.

8)계약체결일로부터 10일 이내에 견본을 제작한 후 원단(불변 염색한 원단) 및 규격 검수에 합격한 이불을 납품하여야 한다.

기 타

규격은 본원의 사정에 의하여 일부 변경 될 수 있다.

품 명

고무포(레자)

비 고

규 격

1)제품의 모양은 현장 확인한다.

2)고무포 제작에 사용하는 원단은 상품으로 하며, 재질은 고급레자를 사용한다.

3)고무포의 접은 면은 박음질한다.

4)크기

			140㎝
100㎝

			45㎝
45㎝

5)계약체결일로부터 10일 이내에 견본을 제작한 후 원단 및 규격 검수에 합격한 고무포를 납품하여야 한다.

기 타

규격은 본원의 사정에 의하여 일부 변경 될 수 있다.

품 명

수술덫가운

비 고

규 격

1)제품의 모양은 견본품을 참조한다.

2)재질: 광목 20수 60*60

3)색상: 소라색

4)크기

명칭	크기	명칭	크기	명칭	크기
총기장	145	앞덧단	28*13	밑폭	90
앞품	80	허리끈길이	200	뒷네크	26
암홀	32	허리끈넓이	6	어깨	19
조리개(시보리)	8*8	뒷끈넓이	1.5
소매길이	65	뒷끈길이	30

(  cm )

5)제품은 상품으로 하고, 실은 재봉사 순면(100%)마라톤사 40수를 사용 한다.

6)수술가운 허리끈은 앞 덧단의 중심부에 부착한다.

7)수술가운 뒤 끈은 5개를 단다.

8)솔기는 겹 솔로 박아준다.

9)수술가운 좌측윗면에 홍성의료원 이라고 흑색 나염으로 찍는다.

10)세탁 후 얼룩이 지거나 기타 품위를 손상시키는 결함이 없어야한다.

11)제품은 방축가공하여 납품하며 세탁 후 기장, 팔길이, 품 등의     축률이 3%이상일 때는 반품한다.

12)상품의 판단은 검수자가 색깔, 직조, 티, 면사의 강도 등을 종합적으로    검토한 후 결정한다.

13)본 검사는 시방서와 일치여부를 검사하고 그 이외의 것은 통상관례에    의한다.

14)계약체결일로부터 10일 이내에 제작할 원단(불변 염색한 원단)을     제출하여 합격한 원단으로 견본을 제작 합격한 후 제작하여 납품한다.

15)제품의 품질, 규격, 색상 등의 차이로 반품된 후 재납품으로 인한    납기 지연은 공급자의 책임이다.

기 타

규격은 본원의 사정에 의하여 일부 변경 될 수 있다.

품 명

사각포(사각소공포)

비 고

규 격

1)제품의 모양은 견본품을 참조한다.

2)재질: 생목 14수

3)규격:55cmx55cm, 75cmx75cm, 115cmx115cm, 150cmx150cm색상 흰색

4)두겹 박음질해서 뒤집어서 다시 가장자리 박음질하고 대각선으로    박음질한다.

5)75*75 사각소공포는 가운데에 지름 10cm의 원만큼 구멍을 뚫어    가장자리를 박음질한다.(사각소공포16*15)

6)병원 로고와 홍성의료원 글씨를 마킹한다(오른쪽 하단).

7)크기

	115cm 75cm 55cm 115cm 75cm 55cm 홍성의료원

8)계약체결일로부터 10일 이내에 견본을 제작한 후 원단 및 규격 검수에 합격한 사각포를 납품하여야 한다.

기 타

규격은 본원의 사정에 의하여 일부 변경 될 수 있다.

품 명

대공포

비 고

규 격

1)제품의 모양은 견본품을 참조한다.

2)재질: 생목 14수

3)규격:327*225

4)두겹 박음질해서 뒤집어서 다시 가장자리 박음질하고 대각선으로    박음질한다.

5)대공포는 상단에서 원의 지름 가운데까지 115cm로 한다. 지름은    38cm 원만큼 구멍을 뚫어 가장자리를 박음질한다.

6)병원 로고와 홍성의료원 글씨를 마킹한다(오른쪽 하단).

7)크기

	327cm 225cm 홍성의료원

8)계약체결일로부터 10일 이내에 견본을 제작한 후 원단 및 규격 검수에 합격한 사각포를 납품하여야 한다.

기 타

규격은 본원의 사정에 의하여 일부 변경 될 수 있다.

품 명

메이요커버

비 고

규 격

1)제품의 모양은 견본품을 참조한다.

2)재질: 생목 14수

3)규격:120*70 두겹자루

4)병원 로고와 홍성의료원 글씨를 마킹한다(오른쪽 하단).

7)크기

			70㎝
120㎝

8)상품의 판단은 검수자가 색깔, 직조, 잡티, 면사의 강도 등을 종합적으로    검토 후 결정한다.

9)본 검사는 시방서와 일치여부를 검사하고 그 이외의 것은 통상관례에    의한다.

10)제품은 나염해서 방축가공하여 납품한 후 축률이 3% 이상일 때는     반품한다.

11)계약체결일로부터 10일 이내에 제작할 원단을 제출하여 합격한     원단으로 제작하여야 한다.

12)제품의 품질, 규격, 색상 등의 차이로 반품된 후 재 납품으로 인한    납기지연은 공급자의 책임이다.

기 타

규격은 본원의 사정에 의하여 일부 변경 될 수 있다.

품 명

수술용모자

비 고

규 격

1)제품의 모양은 견본품을 참조한다.

2)재질: 광목 20수 60*60

3)색상: 녹색 밧드염료로 가공하여야 한다.

4)크기

	윗판	밑판
가로	19cm	20.5cm
세로	25cm	38cm
끈길이	20cm*2
뒤트임	14cm

5)제품은 상품으로 하고, 실은 재봉사 순면(100%) 마라톤사 40수를 사용한다.

6)윗판은 홑겹으로 밑판은 겹으로 여분을 주지 않고 재단한다.

7)끈은 뒷면 밑부분에 양쪽으로 두 개 단다.

8)상품의 판단은 검수자가 색깔, 직조, 잡티, 면사의 강도 등을 종합적으로    검토 후 결정한다.

9)본 검사는 시방서와 일치여부를 검사하고 그 이외의 것은 통상관례에    의한다.

10)제품은 나염해서 방축가공하여 납품한 후 축률이 3% 이상일 때는     반품한다.

11)계약체결일로부터 10일 이내에 제작할 원단(불변 염색한  원단)을    제출하여 합격한 원단으로 제작하여야 한다.

12)제품의 품질, 규격, 색상 등의 차이로 반품된 후 재 납품으로 인한    납기지연은 공급자의 책임이다.

기 타

규격은 본원의 사정에 의하여 일부 변경 될 수 있다.

-수술용 모자-

품 명

수술용 마스크

비 고

규 격

1)제품의 모양은 견본품을 참조한다.

2)재질: 광목 20수 6060

3)색상 및 크기

명칭	크기	명칭	크기
가로	17.5cm	끈길이	42cm
세로	17.5cm	끈넓이	0.7cm
색상: 녹색 밧드 염색 *외주름 2개

4)제품은 상품으로 하고, 실은 재봉사 순면(100%) 마라톤 사 40수를     사용한다.

5)겹으로 제작하며 주름을 두 개 넣어 제작한다.

6)가장자리 세로는 바이어스로 박은 후 가로는 위아래 바이어스에     연결하여 끈을 박는다.

7)외주름을 넣어 완성된 마스크의 세로가 10cm 되게 한다.

8)상품의 판단은 검수자가 색깔, 직조, 티, 면사의 강도 등을 종합적으로    검토한 후 결정한다.

9)본 검사는 시방서와 일치여부를 검사하고 그 이외의 것은 통상관례에    의한다.

10)제품은 방축가공하여 납품하며 세탁 후 축률이 3%이상일 때는 반품한다.

11)계약체결일로부터 10일 이내에 제작할 원단(불변 염색한 원단)을     제출하여 합격한 원단으로 제작하여 납품한다.

12)제품의 품질, 규격, 색상 등의 차이로 반품된 후 재 납품으로 인한    납기지연은 공급자의 책임이다.

기 타

규격은 본원의 사정에 의하여 일부 변경 될 수 있다.

품 명	산부인과 검진 치마	비 고
규 격	1)제품의 모양은 견본품을 참조한다. 2)사용하는 원단은 상품으로 하며, 재질은 면100% 면14수로한다. 실은 재봉사 순면(100%) 마라톤사 40수를 사용한다. 3)색상 및 크기 허리 : 62cm, 기장 : 60cm. 고무밴드 색상 : 분홍색 물방울 무늬(분홍색을 염색후에 흰색땡땡이를 찍는다) 4)물품에 대한 판단은 검수자가 색상, 직조상태, 잡티, 재봉상태, 면사의 강도 등을 종합적으로 검토한 후 결정한다. 5)본 검사는 시방서와 일치여부를 검사하고 그 이외의 것은 통상관례에 의한다. 6)제품은 방축가공하여 납품하며 세탁 후 축률이 3%이상일 때는 반품한다. 7)계약체결일로부터 10일 이내에 제작할 원단(불변 염색한 원단)을 제출하여 합격한 원단으로 제작하여 납품한다. 8)제품의 품질, 규격, 색상 등의 차이로 반품된 후 재 납품으로 인한 납기지연은 공급자의 책임이다.
기 타	규격은 본원의 사정에 의하여 일부 변경 될 수 있다.

품 명

정형외과 양쪽 터진바지

비 고

규 격

1)제품의 모양은 현장 확인한다.

2)환의 제작에 사용하는 원단은 상품으로 하며, 재질은 면100% 16수(60*60)로 한다.

3)옷감의 나염은 우리의료원에서 지정한 색과 무늬(로고)를 이용하여 환의를 제작한다.

4)나염은 세탁시 탈색되지 않아야 한다.

3)색상 및 크기

정형외과 양쪽터진 바지	기장	허리
대 사이즈	110	63

4) 양쪽 터진바지의 종류

①바지 양바깥쪽으로 허리밑으로 다터서 단추와 고리로 끼울 수      있도록 한다.(여밈부분을 1cm준다.)

②바지 양바깥쪽으로 허리밑으로 15cm을 박음질하고 단추와      고리로 끼울수 있도록 한다.(여밈부분을 1cm준다.)

③바지 양바깥쪽으로 허리밑으로 다터서 양쪽을 끈으로 6개씩     묶을 수 있도록 단다.

④바지 양바깥쪽으로 허리밑으로 15cm을 박음질하고 6개씩 끈으로     묶을 수 있도록 단다.

5)물품에 대한 판단은 검수자가 색상, 직조상태, 잡티, 재봉상태, 면사의 강도 등을 종합적으로 검토한 후 결정한다.

6)본 검사는 시방서와 일치여부를 검사하고 그 이외의 것은 통상관례에    의한다.

7)제품은 방축가공하여 납품하며 세탁 후 축률이 3%이상일 때는    반품한다.

8)계약체결일로부터 10일 이내에 제작할 원단(불변 염색한 원단)을    제출하여 합격한 원단으로 제작하여 납품한다.

9)제품의 품질, 규격, 색상 등의 차이로 반품된 후 재 납품으로 인한   납기지연은 공급자의 책임이다.

기 타

규격은 본원의 사정에 의하여 일부 변경 될 수 있다.

품 명

소아환의

비 고

규 격

1)제품의 모양은 현장 확인한다.

2)환의 제작에 사용하는 원단은 상품으로 하며, 재질은 T/C(면35% 폴리65%)30수로 한다.

3)왼팔상단에 <홍성의료원>로고를 마킹한다.

4)캐릭터그림과 나염은 세탁시 탈색되지 않아야 한다.

3)색상 및 크기                                         (cm)

구분	상의 길이	상의 품	소매길이	바지길이	바지부리
11-12세	62	52	47	80	22
7-9세	55	50	42	77	22
5-6세	52	47	36	68	22
3-4세	47	43	35	63	19
1-2세	43	38	27	55	17

4)상의 왼쪽 아랫쪽과 하의 바지 허리부분 앞쪽에 구분에 의한 마킹을 한다.(1-2세, 3-4세, 5-6세, 7-9세 11-12세 글씨크기 7cm)

5)물품에 대한 판단은 검수자가 색상, 직조상태, 잡티, 재봉상태, 면사의 강도 등을 종합적으로 검토한 후 결정한다.

6)본 검사는 시방서와 일치여부를 검사하고 그 이외의 것은 통상관례에    의한다.

7)제품은 방축가공하여 납품하며 세탁 후 축률이 3%이상일 때는    반품한다.

8)계약체결일로부터 10일 이내에 제작할 원단(불변 염색한 원단)을    제출하여 합격한 원단으로 제작하여 납품한다.

9)제품의 품질, 규격, 색상 등의 차이로 반품된 후 재 납품으로 인한    납기지연은 공급자의 책임이다.

기 타

규격은 본원의 사정에 의하여 일부 변경 될 수 있다.

품 명

겉싸게

비 고

규 격

1)제품의 모양은 현장 확인한다.

2)환의 제작에 사용하는 원단은 상품으로 하며, 재질은 면100% 30수, 400g이 되어야 한다.

3)하단에서 20cm 위에 <홍성의료원>글씨를 인쇄한다.

4)나염은 세탁시 탈색되지 않아야 한다.

3)색상 및 크기

			114㎝
		병원로고 인쇄
94㎝

4)물품에 대한 판단은 검수자가 색상, 직조상태, 잡티, 재봉상태, 면사의 강도 등을 종합적으로 검토한 후 결정한다.

5)본 검사는 시방서와 일치여부를 검사하고 그 이외의 것은 통상관례에    의한다.

6)제품은 방축가공하여 납품하며 세탁 후 축률이 3%이상일 때는    반품한다.

7)계약체결일로부터 10일 이내에 제작할 원단(불변 염색한 원단)을    제출하여 합격한 원단으로 제작하여 납품한다.

8)제품의 품질, 규격, 색상 등의 차이로 반품된 후 재 납품으로 인한   납기지연은 공급자의 책임이다.

기 타

규격은 본원의 사정에 의하여 일부 변경 될 수 있다.

품 명

중환자환의

비 고

규 격

1)제품의 모양은 현장 확인한다.

2)환의 제작에 사용하는 원단은 상품으로 하며, 재질은 면100%)16수(60*60)로 한다.

3)옷감의 나염은 우리의료원에서 지정한 색과 무늬(로고)를 이용하여 환의를 제작한다.

4)나염은 세탁시 탈색되지 않아야 한다.

중환자 환의	기장	품	소매
	100	80	52

3)색상 및 크기

4)환의 뒤부분을 위와같이 제작하며 앞부분은 단추없이 막히도록 하며 목둘레를 브이네크로하며 일반환의보다 8cm 더 넓게 제작한다.

5)소매윗부분은 목까지 다 터지게하고 단추를 4-5개 달 수 있게 한다.

6)뒤부분의 목쪽에서 끈으로 묶을 수 있게 한다.

7)계약체결일로부터 10일 이내에 제작할 원단(불변 염색한 원단)을 제출하여 합격한    원단으로 제작하여 납품한다.

8)제품의 품질, 규격, 색상 등의 차이로 반품된 후 재 납품으로 인한 납기지연은     공급자의 책임이다.

기 타

규격은 본원의 사정에 의하여 일부 변경 될 수 있다.

품 명	산부인과 상의	비 고
규 격	1)제품의 모양은 현장 확인한다. 2)환의 제작에 사용하는 원단은 상품으로 하며, 재질은 면100%16수(60*60)로 한다. 3)옷감의 나염은 우리의료원에서 지정한 색과 무늬(로고)를 환의 왼팔에 나염하여 환의를 제작한다. 4)나염은 세탁시 탈색되지 않아야 한다. 3)색상 및 크기 - 등길이:87cm 소매길이:50cm - 색상 :분홍색 물방울 무늬(분홍색을 염색후에 흰색땡땡이를 찍는다) 5)본 검사는 시방서와 일치여부를 검사하고 그 이외의 것은 통상관례에 의한다. 6)제품은 방축가공하여 납품하며 세탁 후 축률이 3%이상일 때는 반품한다. 7)계약체결일로부터 10일 이내에 제작할 원단(불변 염색한 원단)을 제출하여 합격한 원단으로 제작하여 납품한다. 8)제품의 품질, 규격, 색상 등의 차이로 반품된 후 재 납품으로 인한 납기지연은 공급자의 책임이다.
기 타	규격은 본원의 사정에 의하여 일부 변경 될 수 있다.

품 명

통증치료실 환의

비 고

규 격

1)통증치료실 환의 제작에 사용하는 원단은 상품으로 하며, 재질은 면100%, 16수를 사용한다.

2)색상은 녹색, 밧드염료로 가공하여야 한다.

상의	품명	대	비고	품명	대
	기장	78cm	주름간격: 4cm	안단	3cm
	앞품	66cm		뒷주름	6cm
	뒤품	72cm		가슴높이	22.5
	어깨선	76cm		팔부리	25cm
	앞네크	29cm		옆터짐	11cm
	뒤네크	24cm		주머니	15.5cm*14.5cm

4)상의는 아랫부분에 주머니를 두개 부착하고 양쪽 주머니에 <홍성의료원>을 실크인쇄한다.

5)계약체결일로부터 10일 이내에 견본을 제작한 후 원단 및 규격 검수에 합격한 수술복을 납품하여야 한다. 제품은 상품으로 하고, 실은 재봉사 순면(100%) 마라톤 사 40수를 사용한다.

8)상품의 판단은 검수자가 색깔, 직조, 잡티, 면사의 강도 등을 종합적으로 검토 후 결정한다.

9)본 검사는 시방서와 일치여부를 검사하고 그 이외의 것은 통상관례에 의한다.

10)제품은 녹색나염해서 방축가공하여 납품하며 세탁후 축률3% 이상일 때는 반품한다.

11)계약체결일로부터 10일 이내에 제작할 원단(불변 염색한 원단)을  제출하여 합격한      원단으로 제작하여야한다.

13)제품의 품질, 규격, 색상 등의 차이로 반품된 후 재 납품으로 인한 납기지연은 공급자의    책임이다.

기 타

규격은 본원의 사정에 의하여 일부 변경 될 수 있다.

품 명

수술실가디건 (대, 중)

비 고

규 격

1)제품의 모양은 현장 확인한다.

2)원단재질은 광목 20수 60*60으로한다.

3)옷감의 나염은 우리의료원에서 지정한 색과 무늬(로고)를 환의 왼팔에 나염하여 환의를 제작한다.

4)나염은 세탁시 탈색되지 않아야 한다.

3)색상 및 크기 :색상은 소라색

품 명	크 기		품 명	크 기
	대	중		대	중
기장	79cm	74cm	뒤네크	18cm	16cm
뒤품	61cm	59cm	앞네크	15cm	12cm
소매기장	72cm	70cm	랜단	5cm	5cm
시보리	7cm	7cm	주머니	15*16cm	15*16cm

5)본 검사는 시방서와 일치여부를 검사하고 그 이외의 것은 통상관례에 의한다.

6)제품은 나염해서 방축가공하여 납품하며 세탁 후 축률이 3%이상일 때는     반품한다.

7)계약체결일로부터 10일 이내에 제작할 원단(불변 염색한 원단)을 제출하여    합격한 원단으로 제작하여 납품한다.

8)제품의 품질, 규격, 색상 등의 차이로 반품된 후 재 납품으로 인한 납기지연은    공급자의 책임이다.

<대 사이즈>

기 타

규격은 본원의 사정에 의하여 일부 변경 될 수 있다.

품 명	수술실가디건 (대, 중)	비 고
규 격	<중 사이즈>
기 타	규격은 본원의 사정에 의하여 일부 변경 될 수 있다.

품 명

패드시트 끼움형

비 고

규 격

모양: 별첨 도면 및 견본품 참조

옷감: 겉감 –TC 208, 안감 TC 186/ 사각 누빔천

색상: 겉감 –소라색, 안감 – 흰색, 솜: 에어론 히팅솜(60z)

크기: 도표 참조(규격 및 모양은 본원사정에 의해 일부변경 될 수 있음)

병원 표시: 병원이 지정한 모양으로 인쇄.                (단위 : cm)

구분	규격	바이어스	아랫단
끼움형 (일반)	200 * 85 * 15	비취색	15cm (매트리스 바닥)

6. 제작방법

① 겉감과 안감 사이에 솜을 넣고 사각으로 누빈다.

② 하단 모서리 측면 안쪽에 25*10cm 고무밴드를 부착한다.

③ 상단의 끼움형 뒷판은 길이 20cm의 겉감과 동일한 천으로, 아래쪽 넓이가     위쪽보다 10cm이상 넓게 제작하여 매트리스에 씌울 수 있게 하고, 하단     뒷면의 모서리 안쪽은 대각선으로 5cm 고무밴드 부착한다.

④ 제작에 사용된 모든 고무밴드는 고온 세탁에 잘 견디는 양질의 소재를      사용하고, 입고일 이후 1년 이내 고무줄이 늘어날 경우 무상 교체 수선한다.

⑤ 바이어스는 규격별로 색깔을 달리하고 양질의 TC재질을 사용하여 제작한다.

⑥ 겉감과 안감은 각기 1장의 원단으로 제작하고 수축률이 동일해야 한다.

⑦ 우측하단 아래 입고 년, 월을 나염한다.(예: 19.12)

⑧ 병원표시는 겉감에 병원의 요청에 인쇄한다.
(하단에서 20cm 올려서 “홍성의료원” 이라고 청색으로 나염한다)

7. 납품 및 검수

① 납품의 판단은 검수자가 시방서와의 일치여부(색깔, 규격, 직조, 잡티 등)를     종합적으로 검토한 후 결정하며 그 이외의 것은 통상관례에 의한다.

② 계약체결일 로부터 10일 이내에 제작할 원단(불변 염색한 원단)을 제출하여     합격한 원단으로 제작하여야한다.

③ 제품은 방축가공 하여 납품한다. 의료기관 세탁물 관리규칙에 기준하며     3회 세탁 한 후 축률이 3%이상 일 때에는 반품한다.

④ 입고일 기준으로 1년 이내 10% 이상 줄었을 경우 원래의 크기로 수선한다.

⑤ 세탁 후 얼룩이 지거나 기타 품위를 손상시키는 결함이 없어야 한다.

기 타

규격은 본원의 사정에 의하여 일부 변경 될 수 있다.

품 명	패드시트 끼움형	비 고
규 격
기 타	규격은 본원의 사정에 의하여 일부 변경 될 수 있다.

▒ 홍성의료원 로고

2. 충청남도 서산의료원

피복류 제작시 유의사항

1. 각 제품의 모양, 재질 등은  현품을 확인 후 현재 사용 중인 제품과 동일하거나 그 이상의 품질로 제작하여야 한다.

2. 각 물품의 재질은 상품으로 하고, 물품 각각의 규격서를 참조하여 선정한다.

3. 의료원의 사정에 따라 연간 예정수량은 증․감이 있을 수 있으며, 이에 대한 이의는 제기할 수 없다.

4. 계약상대자는 본원 납품지시서에 의하여 납품하여야 하며, 분할 납품도 가능하다

5. 상품의 판단은 검수자가 색깔, 직조, 잡티, 면사의 강도 등을 종합적으로 검토한 후 결정한다.

6. 요구된 물품은 방축하여 납품하여야 하고, 세탁 후 축소율(縮小率)이 3%이상일 경우 반품한다.

7. 피복류의 박음질은 말아 박음질 한다.

8. 단추는 합성수지 제품 백색으로 한다.(압축 탈수시 깨지지 않는 강력 단추 사용)

9.각종 피복에 들어갈 글자는 검수자의 지시에 따른다.

10.본 검수는 시방서와 일치 여부를 검사하고, 그 외의 것은 통상 관례에 의한다.

11.기타 문의 사항은 검수자의 지시에 따른다.

규  격  서

품 명

환  의 (上 , 下)

비 고

규 격

1)제품의 모양은 현장 확인한다.

2)환의 제작에 사용하는 원단은 상품으로 하며, 재질은 면100%16수(60*60)로 한다.옷감의 나염은 우리의료원에서 지정한 색과 무늬(로고)를 이용하여 환의를 제작한다.

4)나염은 세탁시 탈색되지 않아야 한다.

5)크기                 (단위:cm)

구분 (목부분안쪽단)	환 의(上)			환 의(下)
	기 장	품	소매기장	기 장	허 리
특대(하늘색)	85	70	60	115	67
대(초록색)	80	65	55	110	63
중(색없음)	75	62	55	100	60
소(분홍색)	70	62	55	98	60

6)앞섶과 목부분은 안쪽 단이 6cm이어야 한다.

7)바지끈은 고무밴드로 처리 하여야 한다.

8)환의「특대, 대, 중, 소」표시는 상의 안쪽 목 뒷부분에, 하의 바지끈(고무밴드) 밑부분 바깥단에 표시하여 식별가능토록 하여야한다

9)2회 세탁한 후 축률이 3% 이상 일때는 반품한다.

10)세탁 후 얼룩이 지거나 결함이 없어야 한다.

11)하단 양쪽 주머니 2개 부착, 쌍침처리한다.

12)솔기는 깔끔하게 접어박는다.(미운바리)

기 타

규격은 본원의 사정에 의하여 일부 변경 될 수 있다.

품 명

수  술  복

비고

규 격

1)수술복 제작에 사용하는 원단은 상품으로 하며, 재질은 면100%, 16수를 사용한다.

2)색상:녹색

3)크기                                           (단위:cm )

상의	품명	대	비고	품명	대
	기장	78cm	주름간격: 4cm	안단	3cm
	앞품	66cm		뒷주름	6cm
	뒤품	72cm		가슴높이	22.5
	어깨선	76cm		팔부리	25cm
	앞네크	29cm		옆터짐	11cm
	뒤네크	24cm		주머니	15.5cm*14.5cm
하의	기장	110cm		밑위(앞)	40cm
	허리통	63cm		바지부리	28cm
	랜단(상)	5cm		바지단	3cm
	밑위(뒤)	46cm		뒷주머니	15cm*17cm

4) 제품은 상품으로 하고, 실은 재봉사 순면(100%) 마라톤 사 40수를 사용한다.

5) 바지끈은 한쪽여분이 25cm이고 끈 너비는 1.5cm로 뒤 중심부를 고정하여 끈이   빠지지 않도록 단단히 고정한다.

6) 상의는 앞주머니 상단양면에 하의는 왼쪽 앞부분에 <서산 의료원>을 실크 인쇄한다.

7) 상품의 판단은 검수자가 색깔, 직조, 잡티, 면사의 강도 등을 종합적으로 검토    후 결정한다.

8) 본 검사는 시방서와 일치여부를 검사하고 그 이외의 것은 통상관례에 의한다.

9) 제품은 나염해서 방축가공하여 납품하며 세탁후 축률3% 이상일 때는 반품한    다.

10) 계약체결일로부터 10일 이내에 제작할 원단(불변 염색한 원단)을  제출하여 합격한 원단으로 제작하여야한다.

11) 제품의 품질, 규격, 색상 등의 차이로 반품된 후 재 납품으로 인한 납기지연은 공급자의 책임이다.

기 타

규격은 본원의 사정에 의하여 일부 변경 될 수 있다

-여수술복(라운드/V넥)

-남자수술복 상의

-  수술복 하의 허리는  고무밴드  처리한다.

품 명

시 트

비 고

규 격

1)제품의 모양은 현장 확인한다.

2)시트 제작에 사용하는 원단은 상품으로 하며, 재질은 면100%(14수)로 한다.(A콘사 사용)

3)물품에 대한 판단은 검수자가 색상, 직조상태, 잡티, 재봉상태, 면사의 강도 등을 종합적으로 검토한 후 결정한다.

4)시트로서 구비조건이 갖추어져야 하며, 육안검사 시 이상이 없어야 한다.

5)시트의 길이 방향으로 2번 병원로고를 인쇄한다.

6)크기

			170㎝
		병 병 원 원 로 로 고 고 인 인 쇄 쇄
270㎝

7)시트는 홋겹으로 제작한다.

8)시트의 접은 면은 풀리지 않도록 말아 박음질을 한다.

9)계약체결일로부터 10일 이내에 견본을 제작한 후 원단 및 규격 검수에 합격한 시트를 납품하여야 한다.

기 타

규격은 본원의 사정에 의하여 일부 변경 될 수 있다.

품 명

베 게

비 고

규 격

1)제품의 모양은 현장 확인한다.

2)베게 제작에 사용하는 원단은 상품으로 하며, 재질은 고급레자를 사용한다. 레자 옆부분에 지퍼를 단다.

3)크기 : 60*40*20(구름솜)

			60㎝
		大(베게)
40㎝

4.실은 재봉사 나일론 마라톤 사 60수3합을 사용한다.

5.제품의 판단은 검수자가 색깔, 질감, 강도 등을 종합적으로 검토 후 결정한다.

6.본 검사는 시방서와 일치여부를 검사하고 그 이외의 것은 통상관례에 의한다.

7.계약 체결일 로부터 10일 이내에 제작할 원단 및 베개 속 재질을 제출하여 합격한 원단으로 제작하여 납품하여야 한다.

8.규격은 본원사정에 의해 일부 변경될 수 있다.

기 타

규격은 본원의 사정에 의하여 일부 변경 될 수 있다.

품 명

베 게 커 버

비 고

규 격

1)제품의 모양은 현장 확인한다.

2)베게커버 제작에 사용하는 원단은 상품으로 하며, 재질은 면100% 면16수로 한다. 실은 재봉사 순면(100%) 마라톤사  40수를 사용한다.

3)물품에 대한 판단은 검수자가 색상, 직조상태, 잡티, 재봉상태, 면사의 강도 등을 종합적으로 검토한 후 결정한다.

4)베게커버로서 구비조건이 갖추어져야 하며, 육안검사 시 이상이 없어야 한다.

5)베게커버 앞면에는 병원로고를 실크 인쇄한다.

6)크기

			80㎝
		병원로고 인쇄 (앞면)
50㎝

			80㎝
		(뒷면)
50㎝

7)베게커버의 트임부분은 한쪽을 접어 넣어서 빠지지 않도록 제작한다.

8)계약체결일로부터 10일 이내에 견본을 제작한 후 원단 및 규격 검수에 합격한 베게커버를 납품하여야 한다.

9)제품은 방축가공하여 납품하며 세탁 후 길이, 폭등의 축률이 3%이상일 때는 반품한다.

10)본 검사는 시방서와 일치여부를 검사하고 그 이외의 것은 통상관례에 의한다.

기 타

규격은 본원의 사정에 의하여 일부 변경 될 수 있다.

품 명

담    요

비 고

규 격

1)제품의 모양은 현장 확인한다.

2)이불 제작에 사용하는 원단은 상품으로 하며, 재질은 폴리에스텔로 한다.

3)물품에 대한 판단은 검수자가 색상, 직조상태, 잡티, 재봉상태, 재질 등을 종합적으로 검토한 후 결정한다.

4)이불로서 구비조건이 갖추어져야 하며, 육안검사 시 이상이 없어야 한다.

5)이불의 나염은 병원에서 지정하는 색으로 한다.

6)크기

			230㎝
180㎝

7)상단에서 40cm내려서 서산의료원을 인쇄한다.

7)계약체결일로부터 10일 이내에 견본을 제작한 후 원단(불변 염색한 원단) 및 규격 검수에 합격한 이불을 납품하여야 한다.

기 타

규격은 본원의 사정에 의하여 일부 변경 될 수 있다.

품 명

고무포(레자)

비 고

규 격

1)제품의 모양은 현장 확인한다.

2)고무포 제작에 사용하는 원단은 상품으로 하며, 재질은 고급레자를 사용한다.

3)고무포의 접은 면은 박음질한다.

4)크기

			140㎝
100㎝

5)계약체결일로부터 10일 이내에 견본을 제작한 후 원단 및 규격 검수에 합격한 고무포를 납품하여야 한다.

기 타

규격은 본원의 사정에 의하여 일부 변경 될 수 있다.

품 명

수술덫가운

비 고

규 격

1)제품의 모양은 견본품을 참조한다.

2)재질: 광목 20수 60*60

3)색상: 녹색

4)크기

명칭	크기	명칭	크기	명칭	크기
총기장	145	앞덧단	28*13	밑폭	90
앞품	80	허리끈길이	200	뒷네크	26
암홀	32	허리끈넓이	6	어깨	19
조리개(시보리)	8*8	뒷끈넓이	1.5
소매길이	65	뒷끈길이	30

(  cm )

5)제품은 상품으로 하고, 실은 재봉사 순면(100%)마라톤사 40수를 사용 한다.

6)수술가운 허리끈은 앞 덧단의 중심부에 부착한다.

7)수술가운 뒤 끈은 5개를 단다.

8)솔기는 겹 솔로 박아준다.

9)수술가운 좌측윗면에 서산의료원 이라고 흑색 나염으로 찍는다.

10)세탁 후 얼룩이 지거나 기타 품위를 손상시키는 결함이 없어야한다.

11)제품은 방축가공하여 납품하며 세탁 후 기장, 팔길이, 품 등의 축률이 3%이상일 때는 반품한다.

12)상품의 판단은 검수자가 색깔, 직조, 티, 면사의 강도 등을 종합적으로 검토한 후 결정한다.

13)본 검사는 시방서와 일치여부를 검사하고 그 이외의 것은 통상관례 에 의한다.

14)계약체결일로부터 10일 이내에 제작할 원단(불변 염색한 원단)을 제출하여 합격한 원단으로 견본을 제작 합격한 후 제작하여 납품한다.

15)제품의 품질, 규격, 색상 등의 차이로 반품된 후 재납품으로 인한 납기 지연은 공급자의 책임이다.

기 타

규격은 본원의 사정에 의하여 일부 변경 될 수 있다.

품 명

사각포(사각소공포)

비 고

규 격

1)제품의 모양은 견본품을 참조한다.

2)재질: 생목 14수

3)규격:55cmx55cm(공포),60cmx60cm,75cmx75cm(공포),

90cmx90cm, 130cmx130cm,75cmx55cm,

140cmx90cm,160cmx260cm,180cmx125cm 색상 녹색

4)두겹 박음질해서 뒤집어서 다시 가장자리 박음질하고 대각선으로 박음질한다.

5)55*55 사각공포는 가운데에 지름 10cm, 75cmx75cm 사각공포는 가운데에 지름 15cm, 구멍을 뚫어 가장자리를 박음질한다.

6)병원 로고와 서산의료원 글씨를 마킹한다(오른쪽 하단).

7)크기

	서산의료원

8)계약체결일로부터 10일 이내에 견본을 제작한 후 원단 및 규격 검수에 합격한 사각포를 납품하여야 한다.

기 타

규격은 본원의 사정에 의하여 일부 변경 될 수 있다.

품 명

대공포

비 고

규 격

1)제품의 모양은 견본품을 참조한다.

2)재질: 생목 14수

3)규격:340*210

4)두겹 박음질해서 뒤집어서 다시 가장자리 박음질하고 대각선으로 박음질한다.

5)대공포는 상단에서 원의 지름 가운데까지 115cm로 한다.지름은 38cm 원만큼 구멍을 뚫어 가장자리를 박음질한다.

6)병원 로고와 서산의료원 글씨를 마킹한다(오른쪽 하단).

7)크기

	340cm, 210cm 서산의료원

8)계약체결일로부터 10일 이내에 견본을 제작한 후 원단 및 규격 검수에 합격한 사각포를 납품하여야 한다.

기 타

규격은 본원의 사정에 의하여 일부 변경 될 수 있다.

품 명

메이요커버

비 고

규 격

1)제품의 모양은 견본품을 참조한다.

2)재질: 생목 14수

3)규격:120*70 두겹자루

4)병원 로고와 서산의료원 글씨를 마킹한다(오른쪽 하단).

7)크기

			70㎝
120㎝

8)상품의 판단은 검수자가 색깔, 직조, 잡티, 면사의 강도 등을 종합적으로 검토 후 결정한다.

9)본 검사는 시방서와 일치여부를 검사하고 그 이외의 것은 통상관례에 의한다.

10)제품은 나염해서 방축가공하여 납품한 후 축률이 3% 이상일 때는 반품한다.

11)계약체결일로부터 10일 이내에 제작할 원단을 제출하여 합격한 원단으로 제작하여야 한다.

12)제품의 품질, 규격, 색상 등의 차이로 반품된 후 재 납품으로 인한 납기지연은 공급자의 책임이다.

기 타

규격은 본원의 사정에 의하여 일부 변경 될 수 있다.

품 명

수술용모자

비 고

규 격

1)제품의 모양은 견본품을 참조한다.

2)재질: 광목 20수 60*60

3)색상: 녹색 밧드염료로 가공하여야 한다.

4)크기

	윗판	밑판
가로	19cm	20.5cm
세로	25cm	38cm
끈길이	20cm*2
뒤트임	14cm

5)제품은 상품으로 하고, 실은 재봉사 순면(100%) 마라톤사 40수를 사용한다.

6)윗판은 홑겹으로 밑판은 겹으로 여분을 주지 않고 재단한다.

7)끈은 뒷면 밑부분에 양쪽으로 두 개 단다.

8)상품의 판단은 검수자가 색깔, 직조, 잡티, 면사의 강도 등을 종합적으로 검토 후 결정한다.

9)본 검사는 시방서와 일치여부를 검사하고 그 이외의 것은 통상관례에 의한다.

10)제품은 나염해서 방축가공하여 납품한 후 축률이 3% 이상일 때는 반품한다.

11)계약체결일로부터 10일 이내에 제작할 원단(불변 염색한  원단)을 제출하여 합격한 원단으로 제작하여야 한다.

12)제품의 품질, 규격, 색상 등의 차이로 반품된 후 재 납품으로 인한 납기지연은 공급자의 책임이다.

기 타

규격은 본원의 사정에 의하여 일부 변경 될 수 있다.

-수술용 모자-

품 명

수술용 마스크

비 고

규 격

1)제품의 모양은 견본품을 참조한다.

2)재질: 광목 20수 6060

3)색상 및 크기

명칭	크기	명칭	크기
가로	17.5cm	끈길이	42cm
세로	17.5cm	끈넓이	0.7cm
색상: 녹색 밧드 염색 *외주름 2개

4)제품은 상품으로 하고, 실은 재봉사 순면(100%) 마라톤 사 40수를 사용한다.

5)겹으로 제작하며 주름을 두 개 넣어 제작한다.

6)가장자리 세로는 바이어스로 박은 후 가로는 위아래 바이어스에 연결하여 끈을 박는다.

7)외주름을 넣어 완성된 마스크의 세로가 10cm 되게 한다.

8)상품의 판단은 검수자가 색깔, 직조, 티, 면사의 강도 등을 종합적으로 검토한 후 결정한다.

9)본 검사는 시방서와 일치여부를 검사하고 그 이외의 것은 통상관례에 의한다.

10)제품은 방축가공하여 납품하며 세탁 후 축률이 3%이상일 때는 반품한다.

11)계약체결일로부터 10일 이내에 제작할 원단(불변 염색한 원단)을 제출하여 합격한 원단으로 제작하여 납품한다.

12)제품의 품질, 규격, 색상 등의 차이로 반품된 후 재 납품으로 인한 납기지연은 공급자의 책임이다.

기 타

규격은 본원의 사정에 의하여 일부 변경 될 수 있다.

품 명	산부인과 검진 치마	비 고
규 격	1)제품의 모양은 견본품을 참조한다. 2)사용하는 원단은 상품으로 하며, 재질은 면100% 면16수로한다. 실은 재봉사 순면(100%) 마라톤사 40수를 사용한다. 3)색상 및 크기 허리 : 62cm, 기장 : 60cm. 고무밴드 색상 : 분홍색 물방울 무늬(분홍색을 염색후에 흰색땡땡이를 찍는다) 4)물품에 대한 판단은 검수자가 색상, 직조상태, 잡티, 재봉상태, 면사의 강도 등을 종합적으로 검토한 후 결정한다. 5)본 검사는 시방서와 일치여부를 검사하고 그 이외의 것은 통상관례에 의한다. 6)제품은 방축가공하여 납품하며 세탁 후 축률이 3%이상일 때는 반품한다. 7)계약체결일로부터 10일 이내에 제작할 원단(불변 염색한 원단)을 제출하여 합격한 원단으로 제작하여 납품한다. 8)제품의 품질, 규격, 색상 등의 차이로 반품된 후 재 납품으로 인한 납기지연은 공급자의 책임이다.
기 타	규격은 본원의 사정에 의하여 일부 변경 될 수 있다.

품 명

정형외과 양쪽 터진바지

비 고

규 격

1)제품의 모양은 현장 확인한다.

2)환의 제작에 사용하는 원단은 상품으로 하며, 재질은 면100% 16수(60*60)로 한다.

3)옷감의 나염은 우리의료원에서 지정한 색과 무늬(로고)를 이용하여 환의를 제작한다.

4)나염은 세탁시 탈색되지 않아야 한다.

3)색상 및 크기

정형외과 양쪽터진 바지	기장	허리
대 사이즈	110	63

4) 양쪽 터진바지의 종류

①바지 양바깥쪽으로 허리밑으로 다터서 단추와 고리로 끼울    수 있도록 한다.(여밈부분을 1cm준다.)

②바지 양바깥쪽으로 허리밑으로 15cm을 박음질하고 단추와     고리로 끼울수 있도록 한다.(여밈부분을 1cm준다.)

③바지 양바깥쪽으로 허리밑으로 다터서 양쪽을 끈으로 6개씩    묶을 수 있도록 단다.

④바지 양바깥쪽으로 허리밑으로 15cm을 박음질하고 6개씩 끈    으로 묶을수 있도록 단다.

5)물품에 대한 판단은 검수자가 색상, 직조상태, 잡티, 재봉상태, 면사의 강도 등을 종합적으로 검토한 후 결정한다.

6)본 검사는 시방서와 일치여부를 검사하고 그 이외의 것은 통상관례에 의한다.

7)제품은 방축가공하여 납품하며 세탁 후 축률이 3%이상일 때는 반품한다.

8)계약체결일로부터 10일 이내에 제작할 원단(불변 염색한 원단)을 제출하여 합격한 원단으로 제작하여 납품한다.

9)제품의 품질, 규격, 색상 등의 차이로 반품된 후 재 납품으로 인한 납기지연은 공급자의 책임이다.

기 타

규격은 본원의 사정에 의하여 일부 변경 될 수 있다.

품 명

소아환의

비 고

규 격

1)제품의 모양은 현장 확인한다.

2)환의 제작에 사용하는 원단은 상품으로 하며, 재질은 T/C(면35% 폴리65%)30수로 한다.

3)왼팔상단에 <서산의료원>로고를 마킹한다.

4)캐릭터그림과 나염은 세탁시 탈색되지 않아야 한다.

3)색상 및 크기                                         (cm)

구분	환 의(上)				환 의(下)
	기장	어깨	가슴	소매기장	기 장	허리(고무줄)
7-9세	49	36	40.5	37	80	53
5-6세	48	34	38.5	36	70	51
3-4세	47	32	37.5	35	60	49
1-2세	45	31	36	32	50	45

4)상의 왼쪽 아랫쪽과 하의 바지 허리부분 앞쪽에 구분에 의한 마킹을 한다.(1-2세, 3-4세, 5-6세, 7-9세 글씨크기 7cm)

5)물품에 대한 판단은 검수자가 색상, 직조상태, 잡티, 재봉상태, 면사의 강도 등을 종합적으로 검토한 후 결정한다.

6)본 검사는 시방서와 일치여부를 검사하고 그 이외의 것은 통상관례에 의한다.

7)제품은 방축가공하여 납품하며 세탁 후 축률이 3%이상일 때는 반품한다.

8)계약체결일로부터 10일 이내에 제작할 원단(불변 염색한 원단)을 제출하여 합격한 원단으로 제작하여 납품한다.

9)제품의 품질, 규격, 색상 등의 차이로 반품된 후 재 납품으로 인한 납기지연은 공급자의 책임이다.

기 타

규격은 본원의 사정에 의하여 일부 변경 될 수 있다.

품 명

중환자환의

비 고

규 격

1)제품의 모양은 현장 확인한다.

2)환의 제작에 사용하는 원단은 상품으로 하며, 재질은 면100%)16수(60*60)로 한다.

3)옷감의 나염은 우리의료원에서 지정한 색과 무늬(로고)를 이용하여 환의를 제작한다.

4)나염은 세탁시 탈색되지 않아야 한다.

중환자 환의	기장	품	소매
	100	80	52

3)색상 및 크기

4)환의 뒤부분을 위와같이 제작하며 앞부분은 단추없이 막히도록 하며 목둘레를 브이네크로하며 일반환의보다 8cm 더 넓게 제작한다.

5)소매윗부분은 목까지 다 터지게하고 단추를 4-5개 달 수 있게 한다.

6)뒤부분의 목쪽에서 끈으로 묶을 수 있게 한다.

7)계약체결일로부터 10일 이내에 제작할 원단(불변 염색한 원단)을 제출하여 합격한 원단으로 제작하여 납품한다.

8)제품의 품질, 규격, 색상 등의 차이로 반품된 후 재 납품으로 인한 납기지연은 공급자의 책임이다.

기 타

규격은 본원의 사정에 의하여 일부 변경 될 수 있다.

품 명

수술실가디건 (대, 중)

비 고

규 격

1)제품의 모양은 현장 확인한다.

2)원단재질은 광목 20수 60*60으로한다.

3)옷감의 나염은 우리의료원에서 지정한 색과 무늬(로고)를 환의 왼팔에 나염하여 환의를 제작한다.

4)나염은 세탁시 탈색되지 않아야 한다.

3)색상 및 크기 :색상은 녹색

품 명	크 기		품 명	크 기
	대	중		대	중
기장	79cm	74cm	뒤네크	18cm	16cm
뒤품	61cm	59cm	앞네크	15cm	12cm
소매기장	72cm	70cm	랜단	5cm	5cm
시보리	7cm	7cm	주머니	15*16cm	15*16cm

5)본 검사는 시방서와 일치여부를 검사하고 그 이외의 것은 통상관례에 의한다.

6)제품은 나염해서 방축가공하여 납품하며 세탁 후 축률이 3%이상일 때는 반품한다.

7)계약체결일로부터 10일 이내에 제작할 원단(불변 염색한 원단)을 제출하여 합격한 원단으로 제작하여 납품한다.

8)제품의 품질, 규격, 색상 등의 차이로 반품된 후 재 납품으로 인한 납기지연은 공급자의 책임이다.

<대 사이즈>

기 타

규격은 본원의 사정에 의하여 일부 변경 될 수 있다.

품 명	수술실가디건 (대, 중)	비 고
규 격	<중 사이즈>
기 타	규격은 본원의 사정에 의하여 일부 변경 될 수 있다.

품 명	햄퍼	비고
규 격	1)햄퍼 커버 제작에 사용하는 원단은 상품으로 하며, 재질은 방수천을 사용한다. 2)색상: 기타세탁물: 흰색, 오염세탁물: 노랑색 3)크기 위지름 95cm(끈 넣을수있게), 아래지름95cm, 높이130cm, 4) 상품의 판단은 검수자가 색깔, 직조, 잡티, 면사의 강도 등을 종합적으로 검토후 결정한다. 5) 본 검사는 시방서와 일치여부를 검사하고 그 이외의 것은 통상관례에 의한다. 6) 제품은 나염해서 방축가공하여 납품하며 세탁후 축률3% 이상일 때는 반품한다. 7)옷감의 나염은 우리의료원에서 지정한 색과 무늬(로고)를 지정한곳에 나염하여 제작한다. 8) 계약체결일로부터 10일 이내에 제작할 원단(불변 염색한 원단)을 제출하여 합격한 원단으로 제작하여야한다. 9) 제품의 품질, 규격, 색상 등의 차이로 반품된 후 재 납품으로 인한 납기지연은 공급자의 책임이다.
기 타	규격은 본원의 사정에 의하여 일부 변경 될 수 있다

▒ 서산의료원 로고