사 양 요 구 서

부서명 : 이비인후과

물품분류 번 호	품목번호	품명 (Descriptions)	단위	수량
4218339901		이비인후과진료시스템	set	1

A. 일반적인사양

1. 무상보증기간이 3년 이상인 제품

2. 의료기기 수입품목 및 제조품목을 득한 제품

3. 기존제품과의 연동 작업이 필요하므로, 입찰하기전 장비의 연결 커넥터, 모니터암등 비디오장치등 본원 내

설치 된 장비를 확인 후 입찰에 참가하여 향 후 설치 과정에 문제가 없도록 진행한다.

4. 납품업체는 감염병예방 및 관리에 관한 법률에 따라 납품을 준수하며, 납품하기 전 백신접종증명내역에 관한

서류 및 앱을 지참하여 납품한다.

5. 납품 기한 60일 이내

B. 규격

1. 이비인후과 진료시스템

1) 전기적 충격에 대한 보호형식 및 정도 : 1급 기기, B형장착부

2) 정격전압 및 주파수 : AC100~ 220V, 50/60Hz

3) 광량 : 20,000 Lux 또는 동등이상

4) 카메라 해상도 : 1920*1080, 60fps 또는 동등이상

5) Memory board : 1/2/4 분할 정지화면 capture 또는 동등이상

6) 램프종류 : LED

7) 색온도 : 5,000K 또는 동등이상

8) 모니터 : 27인치 또는 동등이상

9) Scope : 귀질환용(0도 2.7Φ) 또는 동등이상

2.비디오 안진검사 시스템

1) CCD 또는 동등이상

2) 검출 : 1/3CMOS 또는 동등이상

3) LED : 8개 또는 동등이상

4) 녹화장치: 4채널 또는 동등이상

5) 모니터: 24인치 이상

※안진검사기, 녹화장치, 환자촬영카메라, 모니터, 카트 등 하나의 세트 구성품으로 각각 장치들은 안진검사시스템과의 연동 제품으로 납품되어야 한다.

C. 구 성

1. 이비인후과진료시스템-------------------------------------------------------------------------------------------1set

1) 본체(라이트소스 & 카메라)---------------------------------------------------------------------------------2set

2) 모니터--------------------------------------------------------------------------------------------------------------1set

3) 내시경--------------------------------------------------------------------------------------------------------------1ea

2. 비디오안진검사-----------------------------------------------------------------------------------------------------1set

1) 안진검사안경 및 환자촬영카메라--------------------------------------------------------------------------1set

2) 녹화장치-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1set

3) 모니터 및 카트 ------------------------------------------------------------------------------------------------1set

3. 악세사리(석션모터) ----------------------------------------------------------------------------------------------1set

D. 기 타

1. 상기 모든 내용을 모두 충족시키는 제품을 납품하여야 하며 납품 후에라도 상기요구 사항에 맞지 않는 제품을 납품하였을 때에는 장비의 회수 및 결제 대금을 전액 변상하여야 하며 병원에 입은 손해에 대하여 보상하여야 한다.

2. 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자의 참석하에 실시 한 것만을 인정한다.

3. 본 규격동등 및 이상의 사양이어야 하며 규격에 대한 판단은 본원의 판단에 따름.

4. 장비설치 및 납품시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 즉시 신장비로 교체하여 재 납품 하여야 한다.

5. 무상 및 유상 써비스 기간내에 원외반출 수리시에는 대체장비를 지원하여야 한다.

6. 장비납품 및 설치시 해당병원 장비별로 납품․설치하여야 하며, 정상운영 될 때까지 초기교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 제반비용을 부담하여야 한다.

7. 장비의 사용자의 변경이 생겼을 경우 Operator 교육을 실시하며 그 제반비용은 무상으로 처리한다.

8. 무상 A/S기간 중 장비운영과 관련한 모든 프로그램의 Up-grade시 장비 제조사로부터

무상 제공하여야 한다.

7. 제품의 포장은 검수시에 개봉한 것만을 인정한다.

9. 납품은 병원이 요구하는 시간과 장소에 납품한다.

10. 장비의 검수는 장비설치 및 셋팅 완료 후에 실시한다.

11. 장비의 무상보증 기간은 장비 설치 및 검수 후부터 시작한다.

12. 장비 설치시 병원의 설비의 변동이 없이 설치하는 것을 원칙으로 하되 부득이하게 공사 혹은 구조변경이 필요한 경우 병원에 사전에 통보하여야 하며 공사 시공시 병원의 요청대로 시공하여야 한다. 또한 공사비용은 장비의 납품업체에서 부담한다.