폐기물 처리  과업지시서

Ⅰ, 과업개요

1. 과업명 : 홍성의료원 본관동 리모델링 및 증축공사 폐기물처리 용역

2.. 공사위치 : 충청남도 홍성군 홍성읍 조양로 224

3. 목적

본 용역은 홍성의료원 본관동 리모델링 및 증축 건설폐기물 처리용역에 따른 건설폐기물 관련 규정에 의거 적정하게 처리함을 목적으로 한다.

4. 용역기간

착수일로부터 건축공사 준공일까지

5. 용역내용

-홍성의료원본관동리모델링 및 증축공사에서 발생하는 건설폐기물의 상차, 운반 및 최종처리업무

-폐콘크리트 426.37ton,

- 혼합건설폐기물(건설폐재류에 가연성 5% 이하 혼합)  335.092ton

- 폐금속류     17.86ton

- 폐목재류     8.015ton

- 폐합성수지류  14.946ton

- 운 반 비     802.373ton

Ⅱ, 일반사항

1. 본 과업지시서는 홍성의료원 본관동리모델링 및 증축공사 건설폐기물처리 용역과 관련하여 발생하는 건설폐기물 처리용역에 대한 과업을 원활히 수행하기 위하여 필요한 사항을 규정하며, 이에 규정되지 아니한 사항은 관계법령에 의거 감독원과 협의하여 수행하여야 한다.

2. 수급인은 계약일시 지정일에 과업수행을 위한 착수계(사업수행계획서)를 작성하여 발주처의 승인을 받아야 하며, 착수계(사업수행계획서)는 아래와 같은 내용을 포함하여야 한다.

가) 과업추진방향 및 계획

나) 현장대리인(사업수행 총괄책임자)선임

- 수급인은 용역을 총괄 관리하는 현장대리인을 선임함에 있어 자질과 업무수행능력, 경력 등을 확인한 후 발주처의 사전 승인을 받아 선임한다.

- 현장대리인은 본 과업수행에 따른 지시사항의 수명보고, 협의 등을 대행한다.

- 발주처는 현장대리인의 그 업무에 비추어 현저히 자질이 미달하거나 범죄행위 또는 중대한 과실을 범한 경우 이의 교체를 요구할 수 있고, 이러한 요구를 받은 도급자는 정당한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

- 위 용역의 예정공정에 따라 폐기물 배출물량을 감안하여 수집ㆍ운반에 필요한 운반차량의 현장별 배치계획표(운반차량규격, 종류, 차량번호 명시)를 작성하여야 한다.

3. 과업내용별 수행계획에는 운반자, 최종처리자를 명시하여야 하며, 이를 변경할 때에는 감독원의 승인을 받아야 한다.

4. 계약업체는 관련법규에 따른 각종 인ㆍ허가, 신고 등을 성실히 이행하여야 하며, 폐기물처리에 따른 각종민원, 안전사고 등은 계약자의 책임하에 처리하여야 한다.

5. 계약업체는 본 과업수행에 있어서 관계기관 요구가 있을시 관계기관의 의견을 면밀히 검토하고 전문기관 또는 전문가에게 별도 자문을 받아 감독원과 협의하여 처리하여야 한다.

6. 본 과업지지서에 명시되지 않는 사항이라도 감독관이 필요하다고 인정하는 중요사항은 이에 따라야 하며, 과업내용에 변경이 있을 때에는 발주청의 방침에 따라야 한다.

7. 본 과업 수행 중 계약업체가 제3자에게 피해를 주었을 경우 계약업체의 부담으로 처리하여야 한다.

8. 본 과업 수행 중 현장대리인이나 계약업체의 고용인이 과업수행에 부적당하다고 발주청에서 인정할 때에는 즉시 교체를 명할 수 있다.

9. 폐기물은 지정차량으로 운반하여야 하며, 작업시간은 08:00~17:00까지로 제한하며 야간작업으로 인한 인근 주민들의 민원이 발생치 않도록 하여야 하고, 폐기물 운반차량의 통행으로 인한 비산먼지가 발생치 않도록 현장 관리하여야 하며, 이에 필요한 비용은 계약자 부담으로 한다.

10. 현장에서 반출하는 모든 폐기물은 계량을 위해 발주처에서 지정하는 계량장을 이용하는 것을 원칙으로 하되, 현지여건상 계량장을 지정 할 수 없는 경우에는 최종처리장의 계량시설을 이용하여 계량한다.

11. 최종처리장의 계량시설을 이용 할 경우 전산처리 되는 자동계량장치에 의해 계량하고 이에 따른 기록유지를 하여야 한다.

Ⅲ, 특기사항

1. 폐기물처리는 상차+운반+최종처리 및 이에 따른 부대비용을 포함한다.

(운반거리 증가에 따른 운반비 변경은 없음.)

2. 폐기물처리는 폐기물관리법에 의거 적정하게 처리하여야 하며, 처리과정에서 발생하는 문제에 따른 모든 민ㆍ형사상 책임은 계약자의 책임으로 한다.

3. 폐기물 수량은 매수 토지 내 지장물의 건축물대장 및 현장실사에 따른 산출자료를 근거로 발생 폐기물의 수량을 적용하였으며, 철거공사 진행 중 폐기물 발생수량에 증감이 있는 경우에는 특별한 사유가 없는 한 계약물량을 초과하여 계상할 수 없으며, 수량이 당초 목적물보다 적을 시는 정산하여야 한다.

4. 폐기물은 수집ㆍ운반 중 흩날리거나 흘러내리지 아니하도록 수집ㆍ운반 차량에 덮게를 설치하거나 이와 유사한 조치를 취하여야 한다.

5. 폐기물은 발생 즉시 반출을 원칙으로 하고 다른 공사에 지장을 주어서는 아니되며 반출 지연으로 발생되는 제반 문제는 계약자의 부담으로 조치하여야 한다.

6. 지장물철거공사 업체와 폐기물처리 용역업체와의 시공한계는 아래와 같으며, 효율적인 공사관리를 위하여 상호 협조하여야 한다.

지장물철거공사업체	폐기물처리 용역업체
ㆍ폐기물 철거 및 수집ㆍ분리ㆍ보관	ㆍ수집운반업체 : 상차, 운반 ㆍ최종처리업체 : 처리

7. 폐기물은 감독원의 허가 없이 반출할 수 없으며, 감독원의 반출중단 요구 시에는 즉시 그에 따라야 한다.

8. 위험개소에는 감독원과 협의하여 교통안전요원배치 등 안전조치를 계약자 부담으로 하여야 한다.

9. 현장여건상 폐기물처리를 계약기간 내에 준공이 불가 하다고 판단 될 경우 발주처와 협의하여 작업기간을 따로 정한다.

Ⅳ, 기타

1. 과업지시서에 명시되지 않는 사항은 감독관과 협의 시행하여야 한다.

2. 폐기물처리와 관련하여 온라인 상의 “올바로” 시스템으로 당해 배출      건에 대한 배출신고 및 완료보고 하여 그 필증을 첨부 제출하여야 한       다.